Nr sprawy: 54/2020


Szczecin, dnia 17.08.2020r.



Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR 5
Dot. postępowania: 

„Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych – Mączna – Pszenna w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmieniona zostaje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycząca ww. postępowania. Ulegają zmianie i otrzymują nowe brzmienie poniższe zapisy siwz:

2. Załącznik nr 6 do siwz – Tabela Elementów Rozliczeniowych (PDF)

[bookmark: _Hlk46989268]Dokonuje się modyfikacji Tabeli Elementów Rozliczeniowych Zal._nr_6a_ter w CZĘŚCI A - OBIEKTY DROGOWE I INFRASTRUKTURA

Zmienia się ilość w pozycjach 12-13, opis wyszczególnionych elementów rozliczeniowych oraz ilość w pozycjach 55-56.1; dopisuje się pozycję 56.2, a także jednostkę miary w pozycjach 9-13 

	CZĘŚĆ A - OBIEKTY DROGOWE I INFRASTRUKTURA
	x
	x
	x
	x

	I
	 
	 
	D-01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 
	 
	 

	 
	77211500-7
	 
	D-01.02.01
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót
	x
	x
	x
	x

	1
	 
	 
	 
	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy do 75 cm
	szt.
	11,00
	 
	 

	 
	 
	1.3.1
	 
	11,00
	=
	11,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	77211500-7
	 
	D-01.02.01
	Cięcia techniczne w koronach drzew
	x
	x
	x
	x

	2
	 
	 
	 
	Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy do 75 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km
	szt.
	5,00
	 
	 

	 
	 
	1.4.1
	 
	5,00
	=
	5,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem cięcia techniczne
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-01.02.01
	Usunięcie drzew i krzewów 
	x
	x
	x
	x

	2.1
	 
	 
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km
	szt.
	4,00
	 
	 

	 
	 
	1.5.1
	 
	4,00
	=
	4,00
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km
	szt.
	4,00
	 
	 

	 
	 
	1.6.1
	 
	4,00
	=
	4,00
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km
	szt.
	2,00
	 
	 

	 
	 
	1.7.1
	 
	3,00
	 
	3,00
	 
	 

	2.4
	 
	 
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km
	szt.
	2,00
	 
	 

	 
	 
	1.8.1
	 
	2,00
	=
	2,00
	 
	 

	2.5
	 
	 
	 
	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy większej niż 55cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15km
	szt.
	3,00
	 
	 

	 
	 
	1.9.1
	 
	3,00
	=
	3,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem usunięcie drzew i krzewów
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	45112210-0
	 
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy humusu 
	x
	x
	x
	x

	3
	 
	 
	 
	Usunięcie warstwy humusu i gruntów nienośnych o gr. do 50cm  wraz z wywózką na odkład lub poza teren budowy na odl. do 15 km
	m2
	520,00
	 
	 

	 
	 
	1.5.1
	 
	520,00
	=
	520,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem usunięcie warstwy humusu
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	45111100-9
	 
	D-01.02.04
	Rozbiórki elementów dróg
	x
	x
	x
	x

	4
	 
	 
	 
	Rozbiórka naw. bitumicznej o gr. do 15cm  wraz  podbudową z kostki kamiennej 16/18  i kruszywa o gr. do 30cm wraz z wywiezieniem mat. z rozbiórki poza teren budowy na odl. do 15 km
	m2
	2385,00
	 
	 

	 
	 
	1.8.1
	 
	obszar szacunkowy : 2995-270-340=2385 m2
	=
	2385,00
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	Rozbiórka nawierzchni z kostki z kostki betonowej oraz płyt betonowych,  wraz z  podbudową średniej grubości do 20cm wraz z utylizacją i wywozem materiałów z rozbiórki poza budowę. (chodniki, zjazdy)na odl. do 15 km
	m2
	459,00
	 
	 

	 
	 
	1.9.1
	 
	obszar szacunkowy : 795-162-174=459m2
	=
	459,00
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową wraz z oczyszczeniem i utylizacją  materiałów z rozbiórki nie przewidzianych do ponownego wykorzystania
	mb
	675,00
	 
	 

	 
	 
	1.10.1
	 
	675,00
	=
	675,00
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą betonową wraz z wywiezieniem poza teren budowy na odl. do 15 km
	mb
	445,00
	 
	 

	 
	 
	1.11.1
	 
	445,00
	=
	445,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem rozbiórki elementów dróg
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-01.03.04.11
	Przebudowa sieci teletechnicznej
	x
	x
	x
	x

	8
	 
	 
	 
	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·50·mm, pierwszy
	m
	21,00
	 
	 

	 
	 
	1.38.1
	 
	21,00
	 
	21,00
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·50·mm, każdy następny
	m
	21,00
	 
	 

	 
	 
	1.39.1
	 
	21,00
	 
	21,00
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, zabezpieczenie rurociągów rurą AROTA 110PS
	m
	16,00
	 
	 

	 
	 
	1.40.1
	 
	16,00
	 
	16,00
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną zabezpieczenie rurociągów rurą dwudzielną AROT A 160PS
	m
	37,00
	 
	 

	 
	 
	1.41.1
	 
	37,00
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000
	szt.
	2
	 
	 

	 
	 
	1.42.1
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000
	szt.
	2
	 
	 

	 
	 
	1.43.1
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem przebudowa sieci teletechnicznej
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-01.03.02A
	Likwidacja kolizji elektroenergetycznych
	x
	x
	x
	x

	13.1
	 
	 
	 
	Demontaż złącza kablowego ZKP (dla nieistn. tymczasowej sygnalizacji)
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.16.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.2
	 
	 
	 
	Demontaż węzła kablowego WK-6
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.17.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.3
	 
	 
	 
	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z podporą
	kpl
	2,00
	 
	 

	 
	 
	1.18.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.4
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie istniejących linii kablowych
	m
	162,40
	 
	 

	 
	 
	1.19.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.5
	 
	 
	 
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odkopanie istniejących linii kablowych
	m
	40,60
	 
	 

	 
	 
	1.20.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.6
	 
	 
	 
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-I
	kpl
	203,00
	 
	 

	 
	 
	1.21.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.7
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - odkopanie istniejących linii kablowych
	m
	135,20
	 
	 

	 
	 
	1.22.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.8
	 
	 
	 
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV - odkopanie istniejących linii kablowych
	m
	33,80
	 
	 

	 
	 
	1.23.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.9
	 
	 
	 
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
	m
	116,00
	 
	 

	 
	 
	1.24.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.10
	 
	 
	 
	Demontaż i ponowny montaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju 95 mm2
	km/1 przew.
	0,059
	 
	 

	 
	 
	1.25.1
	 
	0,000
	=
	 
	 
	 

	13.11
	 
	 
	 
	Montaż istn. węzła kablowego WK-6
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.26.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.12
	 
	 
	 
	Montaż proj. szafy kablowej SK-4 z wyposażeniem
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.27.1
	 
	szafka kablowa SK-4
	=
	 
	 
	 

	13.13
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami, kompletny, wraz z podłączeniem linii napowietrznej 0,4kV
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.28
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.14
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm2
	m
	20,00
	 
	 

	 
	 
	1.29.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.15
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - kopanie pod nowe trasy
	m
	234,00
	 
	 

	 
	 
	1.30.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.16
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	m
	78,00
	 
	 

	 
	 
	1.31.1
	 
	bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm
	=
	 
	 
	 

	13.17
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2
	m
	156,00
	 
	 

	 
	 
	1.32.1
	 
	bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm
	=
	 
	 
	 

	13.18
	 
	 
	 
	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	kpl.
	18,00
	 
	 

	 
	 
	1.33.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.19
	 
	 
	 
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	m
	234,00
	 
	 

	 
	 
	1.34.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.20
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 110
	m
	64,00
	 
	 

	 
	 
	1.35.1
	 
	Rura osłonowa kabli typu DVK 110
	=
	 
	 
	 

	13.21
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 110
	m
	23,00
	 
	 

	 
	 
	1.36.1
	 
	Rura osłonowa kabli typu SRS 110
	=
	 
	 
	 

	13.22
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy do 110 dwudzielna
	m
	69,00
	 
	 

	 
	 
	1.37.1
	 
	Rura osłonowa kabli typu A 110 PS
	=
	 
	 
	 

	13.23
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NAYY-J 4x70 0,6/1kV) - zasilanie szafki SOU-351 i SO
	m
	19,00
	 
	 

	 
	 
	1.38.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.24
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV)
	m
	85,00
	 
	 

	 
	 
	1.39.1
	 
	Kabel energetyczny nn 0,4kV typu NAYY-J 4x70mm2 0,6/1kV
	=
	 
	 
	 

	13.25
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kable istniejące (przemieszczenie)
	m
	130,00
	 
	 

	 
	 
	1.40.1
	 
	Kabel energetyczny nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2, 0,6/1kV
	=
	 
	 
	 

	13.26
	 
	 
	 
	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kable istniejące (przemieszczenie)
	m
	156,00
	 
	 

	 
	 
	1.41.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.27
	 
	 
	 
	Ręczne układanie folii na kablu - budowa - dla kabli nn
	m
	234,00
	 
	 

	 
	 
	1.42.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.28
	 
	 
	 
	Montaż w rowach muf przelotowych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	kpl
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.43.1
	 
	Mufa przelotowa POLJ-01/4x 50-150-PL01
	=
	 
	 
	 

	13.29
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	203,00
	 
	 

	 
	 
	1.44.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.30
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	234,00
	 
	 

	 
	 
	1.45.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.31
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - kopanie pod nowe trasy
	m
	113,00
	 
	 

	 
	 
	1.46.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.32
	 
	 
	 
	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	m
	113,00
	 
	 

	 
	 
	1.47.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.33
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 (dla istn. kabli)
	m
	28,00
	 
	 

	 
	 
	1.48.1
	 
	Rura osłonowa kabli typu SRS 160
	=
	 
	 
	 

	13.34
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 mm dwudzielna
	m
	42,00
	 
	 

	 
	 
	1.49.1
	 
	Rura osłonowa kabli dzielona typu A 160 PS
	=
	 
	 
	 

	13.35
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o średnicy 160 (dla proj. kabli)
	m
	28,00
	 
	 

	 
	 
	1.50.1
	 
	Rura osłonowa do kabli typu SRS 160
	=
	 
	 
	 

	13.36
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - przemieszczenie istniejących kabli
	m
	70,00
	 
	 

	 
	 
	1.51.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.37
	 
	 
	 
	Układanie istniejących kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	m
	70,00
	 
	 

	 
	 
	1.52.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.38
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV) - dostarczenie materiału w zakresie ENEA Operator sp. z o.o.
	m
	28,00
	 
	 

	 
	 
	1.53.1
	 
	układanie bez materiału
	=
	 
	 
	 

	13.39
	 
	 
	 
	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV)  - dostarczenie materiału w zakresie ENEA Operator sp. z o.o.
	m
	28,00
	 
	 

	 
	 
	1.54.1
	 
	układanie bez materiału
	=
	 
	 
	 

	13.40
	 
	 
	 
	Montaż w rowach muf przelotowych SN (dla kabla 3xXRUHAKXS 1x120/50 12/20kV)
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.55.1
	 
	Wykonanie montażu, mufa kablowa po stronie ENEA Operator Sp. z o.o.
	=
	 
	 
	 

	13.41
	 
	 
	 
	Montaż w rowach muf przelotowych SN (dla kabla 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV i 3x YHdAKX 1x120/50 12/20kV)
	kpl.
	2,00
	 
	 

	 
	 
	1.56.1
	 
	Wykonanie montażu, mufa kablowa po stronie ENEA Operator Sp. z o.o.
	=
	 
	 
	 

	13.42
	 
	 
	 
	Ręczne układanie folii na kablu - budowa - dla KABLA SN
	m
	169,50
	 
	 

	 
	 
	1.57.1
	 
	 
	=
	 
	 
	 

	13.43
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	169,00
	 
	 

	 
	 
	1.58.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.44
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	113,00
	 
	 

	 
	 
	1.59.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.45
	 
	 
	 
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.60.1
	 
	0,00
	=
	 
	 
	 

	13.46
	 
	 
	 
	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
	odc.
	7,00
	 
	 

	 
	 
	1.62.1
	 
	pomiar kompletny
	=
	 
	 
	 

	13.47
	 
	 
	 
	Badanie linii kablowej SN - istniejące odcinki po przełożeniu, komplet pomiarów
	pomiar
	1,00
	 
	 

	 
	 
	1.63.1
	 
	pomiar kompletny
	=
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	razem likwidacja kolizji elektroenergetycznych
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWACZE
	x
	x
	x
	0,00 zł

	II
	45110000-1
	 
	D-02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	x
	x

	14
	 
	 
	D-02.01.01
	Wykopy w gruncie kat. I-III wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy.
	m3
	290,00
	 
	 

	 
	 
	2.1.1.a
	 
	szacunkowo:375-35-50=290m3
	=
	290,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem wykonanie wykopów w gruncie kat  I-III 
	x
	x
	x
	0,00 zł

	15
	 
	 
	D-02.03.01
	Wymiana gruntów nienośnych
	m3
	90,00
	 
	 

	 
	 
	2.2.1.a
	 
	szacunkowo:125,00-15-20=90m3
	=
	90,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem wykonanie wymiana gruntów nienośnych
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	RAZEM ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	x
	0,00 zł

	III
	45233320-8
	 
	D-04.00.00
	PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	 
	D-04.01.01
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:
	x
	x
	x
	x

	16
	 
	 
	 
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. I-III. (roboty obejmują również wykopy do rzędnej koryta  proj. nawierzchni (do gł. do 50cm od spodu istn. Podbudowy) z wywiezieniem urobku poza teren budowy na odl. do 15 km) 
	m2
	1314,00
	 
	 

	 
	 
	3.1.1.a
	 
	obszar szacunowy = 2440-563-563=1314m2
	m2
	1314,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem koryto wraz z profilowaniem i zgęszczaniem podłoża
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	45233300-2
	 
	D-04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	x
	x
	x
	x

	17
	 
	 
	 
	oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej  bitumicznej ( w tym z kostki)
	m2
	2330
	 
	 

	 
	 
	3.2c
	 
	2330
	m2
	2330
	 
	 

	18
	 
	 
	 
	oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej niebitumicznej
	m2
	2330
	 
	 

	 
	 
	3.3c
	 
	2330
	m2
	2330
	 
	 

	19
	 
	 
	 
	skropienie powierzchni warstwy bitumicznej ( w tym z kostki kamiennej)
	m2
	2330
	 
	 

	 
	 
	3.4c
	 
	2330
	m2
	2330
	 
	 

	20
	 
	 
	 
	skropienie powierzchni warstwy niebitumicznej
	m2
	2330
	 
	 

	 
	 
	3.5c
	 
	2330
	m2
	2330
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	x
	x
	x
	x

	21
	 
	 
	 
	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie   - grub. 20cm
	m2
	1766,00
	 
	 

	 
	 
	3.6c
	 
	obszar szacunkowy : 2447-270-411=1766m2
	m2
	1766,00
	 
	 

	22
	 
	 
	 
	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie   - grub. 15cm
	m2
	724,00
	 
	 

	 
	 
	3.7c
	 
	obszar szacunkowy : 1088-219-145= 724m2
	m2
	724,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	45233300-2
	 
	D-04.05.01
	Podbudowa i ulepszone podłoże  z kruszywa stabilizowanego cementem
	x
	x
	x
	x

	23
	 
	 
	 
	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 22cm
	m2
	       40,00    
	 
	 

	 
	 
	3.8c
	 
	obszar szacunkowy : 125-47-38=40m2
	m2
	40,00
	 
	 

	24
	 
	 
	 
	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 18cm
	m2
	     125,00    
	 
	 

	 
	 
	3.9.1
	 
	Opasi, wysepki
	m2
	125,00
	 
	 

	25
	 
	 
	 
	Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,  gr. 15cm
	m2
	     570,00    
	 
	 

	 
	 
	3.10c
	 
	obszar szacunkowy : 926-178-178=570m2
	m2
	570,00
	 
	 

	26
	 
	 
	 
	Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,  gr. 22cm
	m2
	  1 720,00    
	 
	 

	 
	 
	3.11c
	 
	obszar szacunkowy : 2330-270-340=1720m2
	m2
	1720,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem podbudowa i ulepszone podłoże  z kruszywa stabilizowanego cementem
	x
	x
	x
	0,00 zł

	27
	 
	 
	D-04.07.01
	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowgo AC 22P 35/50 gr.10cm
	m2
	1720,00
	 
	 

	 
	 
	3.12c
	 
	obszar szacunkowy :2330-270-340=1720m2
	m2
	1720,00
	 
	 

	28
	 
	 
	D-04.06.02
	 Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20 gr. 15cm
	m2
	110,00
	 
	 

	 
	 
	3.13.1
	 
	zatoka autobusowa 110
	=
	110,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem podbudowy zasadnicze
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	RAZEM PODBUDOWY
	x
	x
	x
	0,00 zł

	IV
	45233200-1
	 
	D-05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	 
	D-05.03.01
	Nawierzchnie z kostki kamiennej:
	x
	x
	x
	x

	29
	 
	 
	 
	Kostka kamienna granitowana łupana jednostronnie cięta i płomieniowana b. szarej gr.16cm 
	m2
	250,00
	 
	 

	 
	 
	4.1.1
	 
	250,00
	=
	250,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	Roboty bitumiczne
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	 
	D-05.03.05
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 6cm 
	m2
	1720,0
	 
	 

	 
	 
	4.2c
	 
	obszar szacunowy : 2330-270-340 = 1720m2
	m2
	1720,00
	 
	 

	31
	 
	 
	D-05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średniej grubości do 5cm 
	m2
	595,00
	 
	 

	 
	 
	4.3.1
	 
	ul.Mączna
	m2
	300,00
	 
	 

	 
	 
	4.3.2
	 
	ul.Pszenna
	m2
	185,00
	 
	 

	 
	 
	4.3.3
	 
	ul.Walecznych
	m2
	110,00
	 
	 

	32
	 
	 
	D-05.03.13
	Warstwa ścieralna z SMA 11S gr. 4cm
	m2
	2330,0
	 
	 

	 
	 
	4.4.1
	 
	ul.Mączna
	m2
	790,00
	 
	 

	 
	 
	4.4.2
	 
	ul.Pszenna
	m2
	540,00
	 
	 

	 
	 
	4.4.3
	 
	ul.Walecznych
	m2
	400,00
	 
	 

	 
	 
	4.4.4
	 
	Rondo
	m2
	600,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem roboty bitumiczne
	x
	x
	x
	0,00 zł

	33
	 
	 
	D-04.06.02
	Warstwa ścieralna z betonu cementowego klasy min. C35/45 gr. 22cm
z dodatkiem zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polipropylenowych
(dod. wzmocniona siatką zbrojeniową z prętów stalowych 
Ø16mm 15x15 na polach o szer. <1,5m) o powierzchni uszorstnionej
 poprzez  tzw. szczotkowanie (miotełkowanie) poprzecznie do kierunku jazdy
	m2
	110,0
	 
	 

	 
	 
	4.5.1
	 
	zatoka autobusowa
	m2
	110,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM NAWIERZCHNIE
	x
	x
	x
	0,00 zł

	V
	45233100-0
	 
	D-06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	 
	D-01-03.08
	Regulacja i wymiana pokryw, włazów, zaworów itp.
	x
	x
	x
	x

	34
	 
	 
	 
	Regulacja pionowa pokryw, włazów, zaworów itp.
	Kpl
	5,00
	 
	 

	 
	 
	5.1.1
	 
	5,00
	=
	5,00
	 
	 

	35
	 
	 
	 
	Regulacja pionowa wraz z pełną wymianą pokryw, włazów, zaworów itp.(SK1,SK2) (SZACUNKOWO)
	Kpl
	8,00
	 
	 

	 
	 
	5.2.2
	 
	8,00
	=
	8,00
	 
	 

	36
	 
	 
	 
	Wymiana wpustów deszczowych 
	Kpl
	3,00
	 
	 

	 
	 
	5.3.1
	 
	3,00
	=
	3,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem wykonanie regulacji pionowej pokryw, włazów, zaworów itp.
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	Inne roboty wykończeniowe
	x
	x
	x
	x

	37
	 
	 
	D-06.01.01
	Umocnienie powierzchniowe skarp przez plantowanie
	m2
	150,00
	 
	 

	 
	 
	5.6.1
	 
	szacunkowo:150
	=
	150,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem inne roboty wykońzceniowe
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	x
	x
	x
	0,00 zł

	VI
	44233290-8
	 
	D-07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	x
	x
	x
	x

	38
	 
	 
	D-07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego
	m2
	177,19
	 
	 

	 
	 
	6.1.1
	 
	177,19
	=
	177,19
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem oznakowanie poziome
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-07.02.01
	Wykonanie oznakowanie pionowe
	x
	x
	x
	x

	39
	 
	 
	 
	Montaż znaków pionowych A,B i C wraz z słupkami z rur fi 70mm - folia II generacji
	Kpl
	17,00
	 
	 

	 
	 
	6.2.1
	 
	17,00
	=
	17,00
	 
	 

	40
	 
	 
	 
	Montaż znaków pionowych D i F wraz z słupkami z rur fi 70mm - folia II generacji
	Kpl
	17,00
	 
	 

	 
	 
	6.3.1
	 
	17,00
	=
	17,00
	 
	 

	41
	 
	 
	 
	Montaż znaków typu T na gotowych słupach
	Kpl
	2,00
	 
	 

	 
	 
	6.4.1
	 
	2,00
	=
	2,00
	 
	 

	42
	 
	 
	 
	Montaż słupków przeszkodowych -U5a
	Kpl
	3,00
	 
	 

	 
	 
	6.5.1
	 
	3,00
	=
	3,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem oznakowanie pionowe 
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-07.07.01
	Oświetlenie drogowe
	x
	x
	x
	x

	42.1
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	256,00
	 
	 

	 
	 
	6.8.1
	 
	256
	=
	 
	 
	 

	42.2
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głęboko�ści do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	256,00
	 
	 

	 
	 
	6.9.1
	 
	256
	=
	 
	 
	 

	42.3
	 
	 
	 
	Demontaż przewodów linii NN
	km/1 przew.
	0,065
	 
	 

	 
	 
	6.10.1
	 
	demontaż linii napowietrznej
	=
	 
	 
	 

	42.4
	 
	 
	 
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
	m
	256,00
	 
	 

	 
	 
	6.11.1
	 
	demontaż linii kablowej nn (zasilanie oświetlenia)
	=
	 
	 
	 

	42.5
	 
	 
	 
	Demontaż słupów oś�wietleniowych o masie do 100 kg
	kpl
	4,00
	 
	 

	 
	 
	6.12.1
	 
	demontaż istn. słupów oświetleniowych 
w obrębie ronda Mączna-Pszenna-Walecznych 
	=
	 
	 
	 

	42.6
	 
	 
	 
	Demontaż opraw o�świetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku, wraz z wysięgnikiem
	kpl
	6,00
	 
	 

	 
	 
	6.13.1
	 
	demontaż istn. opraw oświetleniowych 
w obrębie ronda Mączna-Pszenna-Walecznych 
	=
	 
	 
	 

	42.7
	 
	 
	 
	Demontaż istn. szafki oś�wietleniowej
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.14.1
	 
	Demontaż istn. szafki oś�wietleniowej SO351
	=
	 
	 
	 

	42.8
	 
	 
	 
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głęboko�ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	444,00
	 
	 

	 
	 
	6.15.1
	 
	444,00
	=
	 
	 
	 

	42.9
	 
	 
	 
	Nasypanie warstwy piasku grubo�ci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.
do 0.4 m
	m
	444,00
	 
	 

	 
	 
	6.16.1
	 
	444,00
	=
	 
	 
	 

	42.10
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z PCW o �rednicy do 75 mm w wykopie
	m
	151,00
	 
	 

	 
	 
	6.17.1
	 
	rura osłonowa DVK 75 dwuścienna
	=
	 
	 
	 

	42.11
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z RHDPEp o �średnicy do 110/10mm w wykopie
	m
	210,00
	 
	 

	 
	 
	6.18.1
	 
	rura osłonowa SRS 110
	=
	 
	 
	 

	42.12
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o �rednicy do 50mm w wykopie - zabezpieczenie kabla przy słupach
	m
	15,00
	 
	 

	 
	 
	6.19.1
	 
	rura osłonowa DVR 50
	=
	 
	 
	 

	42.13
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych UV o średnicy do 50mm na słupie, wraz z osprzętem (kompletne)
	m
	10,00
	 
	 

	 
	 
	6.20.1
	 
	rura osłonowa UV
	=
	 
	 
	 

	42.14
	 
	 
	 
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (YAKY 4x25mm2)
	m
	546,00
	 
	 

	 
	 
	6.21.1
	 
	kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm2
	=
	 
	 
	 

	42.15
	 
	 
	 
	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
	m
	386,00
	 
	 

	 
	 
	6.22.1
	 
	kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm2
	=
	 
	 
	 

	42.16
	 
	 
	 
	Montaż  czteropalczatki typu SKE 4F
	szt.
	39,00
	 
	 

	 
	 
	6.23.1
	 
	39,00
	=
	 
	 
	 

	42.17
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
	m
	288,00
	 
	 

	 
	 
	6.24.1
	 
	bednarka stalowa FeZn 25x4mm
	=
	 
	 
	 

	42.18
	 
	 
	 
	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2
	m
	138,00
	 
	 

	 
	 
	6.25.1
	 
	bednarka stalowa FeZn 25x4mm
	=
	 
	 
	 

	42.19
	 
	 
	 
	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	szt.
	16,00
	 
	 

	 
	 
	6.26.1
	 
	16,00
	=
	 
	 
	 

	42.20
	 
	 
	 
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	444,00
	 
	 

	 
	 
	6.27.1
	 
	444,00
	=
	 
	 
	 

	42.21
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.28.1
	 
	słup oświetleniowy typu 09/60/4 o dł. nadziemnej 9m
	=
	 
	 
	 

	42.22
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg z uziemieniem
	szt.
	7,00
	 
	 

	 
	 
	6.29.1
	 
	słup oświetleniowy typu 09/60/4 o dł. nadziemnej 9m ze złączem kontrolnym
	=
	 
	 
	 

	42.23
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	szt.
	3,00
	 
	 

	 
	 
	6.30.1
	 
	słup oświetleniowy typu 06/60/4 o dł. nadziemnej 6m
	=
	 
	 
	 

	42.24
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z uziemieniem
	szt.
	3,00
	 
	 

	 
	 
	6.31.1
	 
	słup oświetleniowy typu 06/60/4 o dł. nadziemnej 6m ze złączem kontrolnym
	=
	 
	 
	 

	42.25
	 
	 
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z uziemieniem - słupek z nasadką
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.32.1
	 
	słupek oświetleniowy z nasadką
	=
	 
	 
	 

	42.26
	 
	 
	 
	Montaż złącz słupowych w słupach oświetleniowych
	kpl.
	14,00
	 
	 

	 
	 
	6.33.1
	 
	złącze kablowe bezpiecznikowe z wkładką typu Bi-WTS 4A
	kpl.
	 
	 
	 

	42.27
	 
	6.33.2
	 
	izolacyjne złącze fazowe typu IZK-4-02
	szt.
	 
	 
	 

	 
	 
	6.33.3
	 
	izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-04
	szt.
	 
	 
	 

	42.28
	 
	 
	 
	Montaż złącz na linii nap nn
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.34.1
	 
	Komplet złącz słupowych na linię napowietrzną
	=
	 
	 
	 

	42.29
	 
	 
	 
	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.35.1
	 
	wysięgnik o dł. l=1,5m, wys. h=1m, 10st. nachylenia
	=
	 
	 
	 

	42.30
	 
	 
	 
	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
	m
	108,00
	 
	 

	 
	 
	6.36.1
	 
	przewód typu: YDY 450/750V, 5x1,5 mm2
	=
	 
	 
	 

	42.31
	 
	 
	 
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
	szt.
	5,00
	 
	 

	 
	 
	6.37.1
	 
	oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie białej NW, mocy max. 50W 
i strumieniu świetlnym oprawy min. 7833lm  
	=
	 
	 
	 

	42.32
	 
	 
	 
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
	szt.
	3,00
	 
	 

	 
	 
	6.38.1
	 
	oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie naturalnie białej NW, mocy max. 80W 
i strumieniu świetlnym oprawy min. 12823lm  
	=
	 
	 
	 

	42.33
	 
	 
	 
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (doświetlenie przejść dla pieszych)
	szt.
	2,00
	 
	 

	 
	 
	6.39.1
	 
	oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie ciepłej, białej WW, mocy max. 90W 
i strumieniu świetlnym oprawy min. 15000lm  
	=
	 
	 
	 

	42.34
	 
	 
	 
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (doświetlenie przejść dla pieszych)
	szt.
	4,00
	 
	 

	 
	 
	6.40.1
	 
	oprawa oświetlenia drogowego typu LED o barwie ciepłej, białej WW, mocy max. 83W 
i strumieniu świetlnym oprawy min. 14000lm  
	=
	 
	 
	 

	42.35
	 
	 
	 
	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	28,00
	 
	 

	 
	 
	6.41.1
	 
	14 szt., krotność 2
	=
	 
	 
	 

	42.36
	 
	 
	 
	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - (YDYżo 5x1,5mm2)
	szt.
	28,00
	 
	 

	 
	 
	6.42.1
	 
	j.w.
	=
	 
	 
	 

	42.37
	 
	 
	 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	m3
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.43.1
	 
	1,00
	=
	 
	 
	 

	42.38
	 
	 
	 
	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
	m
	5,00
	 
	 

	 
	 
	6.44.1
	 
	kabel YAKY 0.6/1kV 4x16mm2
	=
	 
	 
	 

	42.39
	 
	 
	 
	Układanie rur ochronnych z PCW o �średnicy do 75 mm w wykopie
	m
	4,00
	 
	 

	 
	 
	6.45.1
	 
	rura osłonowa DVR 50
	=
	 
	 
	 

	42.40
	 
	 
	 
	Montaż szafy oświetleniowej typu SO-5 (wł. Gmina Miasto Szczecin) - z materiałem
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.46.1
	 
	szafka oświetlniowa SO-6 o wym. 1670x660x245mm wraz z wyposażeniem
	=
	 
	 
	 

	42.41
	 
	 
	 
	Montaż szafa oświetleniowa typu SO-4 (wł. Enea Oświetlenie) - bez materiału (materiał w zakresie ENEA Ośw.)
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.47.1
	 
	robocizna
	=
	 
	 
	 

	42.42
	 
	 
	 
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.48.1
	 
	1
	=
	 
	 
	 

	42.43
	 
	 
	 
	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4  Nowa linia oświetleniowa
	kpl.
	22,00
	 
	 

	 
	 
	6.50.1
	 
	22
	=
	 
	 
	 

	42.43
	 
	 
	 
	Pomiary natężenia oświetlenia - komplet wraz z protokołem
	kpl.
pom.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	6.51.1
	 
	1
	=
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM Oświetlenie drogowe
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	x
	x
	x
	0,00 zł

	VII
	45233100-0
	 
	D-08.00.00
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	 
	D-08.01.01.A
	Krawężniki kamienne
	x
	x
	x
	x

	43
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki proste
	mb
	322,00
	 
	 

	 
	 
	7.1.1
	 
	322,00
	=
	322,00
	 
	 

	44
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=0,5m
	mb
	10,00
	 
	 

	 
	 
	7.2.1
	 
	10,00
	=
	10,00
	 
	 

	45
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową - odcinki o promieniu R=6,5m
	mb
	42,00
	 
	 

	 
	 
	7.3.1
	 
	42,00
	=
	42,00
	 
	 

	46
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=12m
	mb
	8,00
	 
	 

	 
	 
	7.4.1
	 
	8,00
	=
	8,00
	 
	 

	47
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=15m
	mb
	27,00
	 
	 

	 
	 
	7.5.1
	 
	27,00
	=
	27,00
	 
	 

	48
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=16m
	mb
	15,00
	 
	 

	 
	 
	7.6.1
	 
	15,00
	=
	15,00
	 
	 

	49
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=25m
	mb
	4,00
	 
	 

	 
	 
	7.7.1
	 
	4,00
	=
	4,00
	 
	 

	50
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=30m
	mb
	13,00
	 
	 

	 
	 
	7.8.1
	 
	13,00
	=
	13,00
	 
	 

	51
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne prostokątne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=8m
	mb
	51,00
	 
	 

	 
	 
	7.9.1
	 
	51,00
	=
	51,00
	 
	 

	52
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne prostokątne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=12m
	mb
	33,00
	 
	 

	 
	 
	7.10.1
	 
	33,00
	=
	33,00
	 
	 

	53
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne prostokątne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki o promieniu  R=25m
	mb
	18,00
	 
	 

	 
	 
	7.11.1
	 
	18,00
	=
	18,00
	 
	 

	54
	 
	 
	 
	Krawężniki kamienne prostokątne jednofazowe 15x30x100 wraz z ławą betonową  - odcinki proste
	mb
	105,00
	 
	 

	 
	 
	7.12.1
	 
	105,00
	=
	105,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem Krawężniki kamienne
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-08.01.01.B
	Krawężniki peronowe
	mb
	x
	x
	x

	55
	 
	 
	 
	Krawężniki polimerobetonowe PERONOWE o przekroju ~43,5x33 światło: 18cm wraz z obustronnym zakończeniem krawężnikiem przejściowym 53,5x33(27) światło: 18-12cm wraz z  ławą betonową  z oporem C12/15
	mb
	22,00
	 
	 

	 
	 
	7.13.1
	 
	zatoka autobusowa
	=
	22,00
	 
	 

	56
	 
	 
	 
	Krawężniki polimerobetonowe PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH o przekroju ~18x30  leżące trapezowe (rampowe) - światło 0cm wraz z  ława z oporem z betonu C12/15
	mb
	28,86
	 
	 

	 
	 
	7.14.1
	 
	przejścia dla pieszych
	=
	28,86
	 
	 

	56.1
	 
	 
	 
	Krawężniki polimerobetonowe PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH o przekroju ~21x30  leżące prostokątne (jednofazowe) - światło 3cm
	mb
	23,65
	 
	 

	 
	 
	7.14.2
	 
	przejścia dla pieszych
	=
	23,65
	 
	 

	56.2
	 
	 
	 
	Krawężniki polimerobetonowe PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - odcinki przejściowe pomiędzy różnymi przekrojami: ~ 21x30/21x18   leżące  - światło zmienne 0-3cm lub stałe 3cm na ławie betonowej z oporem 
	szt.
	24
	 
	 

	 
	 
	17.14.3
	 
	krawężniki przejściowe z przekroju trapezowego na prostokątny  lewe Lmin.0,25m
	=
	6
	 
	 

	 
	 
	17.14.4
	 
	krawężniki przejściowe z przekroju trapezowego na prostokątny  prawe Lmin.0,25m
	=
	6
	 
	 

	 
	 
	17.14.5
	 
	krawężniki przejściowe z przekroju  prostokątnego na zwykły krawężnikowy  prawe Lmin.0,5m
	=
	3
	 
	 

	 
	 
	17.14.5
	 
	krawężniki przejściowe z przekroju  prostokątnego na zwykły krawężnikowy  lewe Lmin.0,5m
	=
	3
	 
	 

	 
	 
	17.14.5
	 
	krawężniki przejściowe z przekroju  trapezowego (rampowego) na zwykły krawężnikowy  prawe Lmin.0,5m
	=
	3
	 
	 

	 
	 
	17.14.5
	 
	krawężniki przejściowe z przekroju  trapezowego (rampowego) na zwykły krawężnikowy  lewe Lmin.0,5m
	=
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem krawężniki polimerobetonowe
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-08.02.01A
	Nawierzchnie z płyt i kostki betonowej
	x
	x
	x
	x

	57
	 
	 
	 
	Nawierzchnia z płyt betonowych według schematu CH7B 
	m2
	575,00
	 
	 

	 
	 
	7.15.1
	 
	575,00
	=
	575,00
	 
	 

	58
	 
	 
	 
	Nawierzchnia z płyt betonowych według schematu CH6B
	m2
	145,00
	 
	 

	 
	 
	7.16.1
	 
	200,00
	=
	145,00
	 
	 

	59
	 
	 
	 
	Nawierzchnia z płyt betonowych według schmeatu CH6A
	m2
	55,00
	 
	 

	 
	 
	7.17.1
	 
	55,00
	=
	55,00
	 
	 

	60
	 
	 
	 
	Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm b. grafitowej gr. 10cm według schematu Z4
	m2
	155,00
	 
	 

	 
	 
	7.18.1
	 
	155,00
	=
	155,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem nawierzchnie z płyt i kostki betonowej
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	45233261-6
	 
	D-08.02.01B
	Nawierzchnie z płyt betonowych ostrzegawczych
	x
	x
	x
	x

	61
	 
	 
	 
	Płyty ostrzegawcze (pola uwagi z punktowymi wypukłościami) b.czerwonej dla niewidomych 30x30cm 
	m2
	36,00
	 
	 

	 
	 
	7.19.1
	 
	przejścia dla pieszych
	=
	29,00
	 
	 

	 
	 
	7.19.2
	 
	przystanek autobusowy
	 
	7,00
	 
	 

	62
	 
	 
	 
	Płyty kierunkowe ryflowane b. białej dla niewidomych 30x30cm (oznakowanie przejść dla pieszych)
	m2
	7,00
	 
	 

	 
	 
	7.20.1
	 
	przystanek autobusowy
	=
	7,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem nawierzchnie z płyt betonowych ostrzegawczych
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-08.03.01
	Betonowe obrzeża chodnikowe
	mb
	705,00
	 
	 

	63
	 
	 
	 
	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30x100cm 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	7.21.1
	 
	705,00
	=
	705,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem betonowe obrzeża chodnikowe
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	RAZEM ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	0,00 zł

	VIII
	45112600-0
	 
	D-09.00.00
	ZIELEŃ DROGOWA I MAŁA ARCHITEKTURA
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	 
	D.09.01.01
	Zieleń drogowa 
	x
	x
	x
	x

	64
	 
	 
	 
	Zakładanie trawników na terenie płaskim w gruncie kat. III z nawożeniem na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej – z rocznym okresem pielęgnacji
	m2
	700,00
	 
	 

	 
	 
	8.1.1
	 
	tereny płaskie
	=
	700,00
	 
	 

	65
	 
	 
	 
	Zakładanie trawników na skarpach w gruncie kat. III z nawożeniem na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej – z rocznym okresem pielęgnacji
	m2
	75,00
	 
	 

	 
	 
	8.2.1
	 
	skarpy
	=
	75,00
	 
	 

	66
	 
	 
	 
	Nasadzenia roślinnością niskopienną (barwinek pospolity)
	szt
	8,00
	 
	 

	 
	 
	8.3.1
	 
	8,00
	=
	8,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Razem zieleń
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-09.01.02
	Meble miejskie
	x
	x
	x
	x

	67
	 
	 
	 
	Wiata przystankowa typu CITY o wymiarach 4,5x1,5m  kolor RAL9007
	szt.
	1,00
	 
	 

	 
	 
	8.4.1
	 
	1,00
	=
	1,00
	 
	 

	68
	 
	 
	 
	Kosze na śmieci wdeług Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin - K2
	szt.
	4,00
	 
	 

	 
	 
	8.5.1
	 
	4,00
	=
	4,00
	 
	 

	69
	 
	 
	 
	Ławki 180x65cm według katalogu mebli miejskich miasta Szczecin - L6
	szt
	4,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,00
	=
	4,00
	 
	 

	69.1
	 
	 
	 
	Słupki blokujące U-12b 
	szt
	16,00
	 
	 

	 
	 
	8.7.1
	 
	16,00
	=
	16,00
	 
	 

	69.2
	 
	 
	 
	Słupki blokujące U-12c
	szt
	2,00
	 
	 

	 
	 
	8.8.1
	 
	2,00
	=
	2,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	razem meble miejskie
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	D-06.01.01
	Inne
	x
	x
	x
	x

	70
	 
	 
	 
	Wykonanie ścianki z gazonów barwy grafitowej 40x60(30)x25cm(2 warstwy gazonów) wraz z podbudową z mieszanki piaskowo-cementowej C 1,5/2,0 gr. 10cm 
	mb
	25,00
	 
	 

	 
	 
	8.7.1
	 
	25,00
	=
	25,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	razem inne
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	RAZEM ZIELEŃ DROGOWA I MAŁA ARCHITEKTURA
	x
	x
	x
	0,00 zł

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Zamawiający na podstawie pkt. 13 Rozdział IX SIWZ dokonuje modyfikacji jej treści poprzez:

Przesuwa się termin  składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 03.09.2020 r. 
Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.
[bookmark: _GoBack]Ilekroć w SIWZ występuje data 22.07.2020 r, zastępuje się ją datą 03.09.2020 r.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

