
WG ROZDZIELNIKA

Szczecin, 25-01-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//002084/10
Sprawa 003763/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 41) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 41

Dotyczy konstrukcji stalowej czap kominowych i konstrukcji podparć czap kominowych 

 Proszę o przekazanie rysunków z wykazami stali profilowej dla czap stalowych kominowych i konstrukcji podparć czap kominowych.

Odpowiedź 41

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono projekt czapki kominowej wraz z zestawieniami stali – Rys. PW/A/22A

Pytanie 42

a) Dotyczy kratownic drewnianych.

Zwracamy się z prośbą o podanie przekroju elementów drewnianych, z jakich mają być wykonane drewniane kratownice (konstrukcja dachu A, B i częściowo dachu C). Konkretne wymiary tych elementów są niezbędne do wyceny. Prosimy o przekazanie detalu.

b) Dotyczy dachu Budynku C- część o konstrukcji drewnianej.

Proszę o przekazanie rysunku rzutu konstrukcji dachu Budynku C,  w zakresie dachu o konstrukcji drewnianej. Rys. PW/K/04 załączony w dokumentacji pokazuje tylko część dachu w konstrukcji stalowej.

Odpowiedź 42 a) i b)

Na stronie internetowej Zamawiającego dotychczas nie zostało zamieszczone zestawienie drewna dla kratownic drewnianych. Zamawiający zamieszcza je poniżej.

Zestawienie drewna kratownicy pełnej o rozpiętości 16,20m (bud. A,  B, C) wymaga 58,70 mb łącznej długości elementów drewnianych. Przyjęto słupki, krzyżulce, 
pas górny i dolny z elementów drewnianych  o przekroju 10cm x 16cm. Daje to: 58,7 x 0,10 x 0,16 = 0,94 m3 drewna/ 1 kratownicę. Budynek AB  117szt. Qdrewna= 110m3,  Budynek C 24szt. Qdrewna= 22,56m3 drewna. Kratownica jest rozrysowana w przekroju rysunku konstrukcji rys. PB/K/04 i PB/K/04a.
Pytanie 43

Dotyczy schodów terenowych

Proszę o przekazanie projektu schodów terenowych , ze szczegółami.

Odpowiedź 43

Rysunek schodów terenowych znajduje się w projekcie architektury rys. PW/A/21.

Pytanie 44

Dotyczy projektowanej portierni

Proszę o przekazanie projektu konstrukcji projektowanej portierni. 

Odpowiedź 44

Rysunki portierni zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – PW/K/09 oraz zestawienie stali profilowej i zbrojeniowej.

Pytanie 45

Dotyczy bram stalowych Dz7-Dz9.
Wg zestawienia stolarki okiennej - rys. PW/A/15 i PW/A/16 w w/w bramach należy zastosować żaluzje aluminiowe w dolnej części z regulowaną przepustnicą o pow. 0,3m2. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie kratek PCV, w przypadku kratek aluminiowych-wentylowany powinien być cały segment, co wyklucza powierzchnię wentylowaną 0,3m2.

Odpowiedź 45

W bramach Dz7 –Dz9 można montować kratki aluminiowe z regulowaną przepustnicą o powierzchni min. 0,3m2.

Pytanie 46

Dotyczy myjki ciśnieniowej i wiaty na rury przed budynkiem B
Na rysunku architektury PW/A/02A- rzut parteru-Budynek AB,  przed  budynkiem B, wyszczególniono; 

- myjkę ciśnieniową  o stropie  i ścianach z poliwęglanu,

- wiata – rury

Czy powyższe obiekty objęte są przetargiem, jeżeli tak , to proszę o przekazanie rysunków: rzuty, przekroje tych obiektów , wykazy materiałowe i inne dane potrzebne do wyceny                  w ofercie.

Odpowiedź 46

Powyższy sprzęt jest objęty przetargiem. Myjka ciśnieniowa to kabina przeszklona pcv z rewizją   w dolnej części w celu wymiany urządzeń przeznaczonych do mycia. Pod wiatą na rury, która jest częścią budynku B, znajduje się typowy regał stalowy o wymiarach 6mx3mx0,60m – rys. PW/K/02.
Pytanie 47

Dotyczy płyt warstwowych na sufity podwieszone w garażach
Zwracam się z prośbą o przekazanie parametrów płyt warstwowych na sufity podwieszone, podanie powłok oraz podanie grubości i rodzaju wypełnienia, w garażach.

Odpowiedź 47

Nie przewidujemy sufitów podwieszonych w garażach.

Pytanie 48

Dotyczy płyt warstwowych w Budynku C,  na obudowę ścian i dachu.
Zwracam się z prośbą o przekazanie parametrów płyt warstwowych, podanie powłok oraz podanie grubości i rodzaju wypełnienia , w Budynku C:

- obudowa ścian

- obudowa ścian w strefie wydzielenia pożarowego

- obudowa dachu z płyt warstwowych

Odpowiedź 48

W budynku C zaprojektowano płytę warstwową: 

Ściana:

płyta warstwowa gładka z wypełnieniem z wełny mineralnej: gęstość rdzenia 115kg/m3, Izolacyjność akustyczna Rw=32dBa, gr.rdzenia 200mm, odporność ogniowa EI60 wymagana w pasie granicy stref pożarowych w obszarze 2m szerokości elewacji.

Strop: 

płyta warstwowa profilowana z wypełnieniem ze styropianu: gęstość rdzenia 15kg/m3, Izolacyjność akustyczna Rw=25dBa, gr. rdzenia 300mm, odporność ogniowa EI60 wymagana w pasie granicy stref pożarowych w obszarze 2m szerokości stropodachu.

Pytanie 49

Dotyczy schodów terenowych
1) Zwracam się z prośbą o przekazanie projektu konstrukcji schodów terenowych z wykazem stali zbrojeniowej. W odpowiedziach  od Inwestora z dnia 12.01.2010r jako załącznik 4 przekazano Rys. PW/A/21 – Detal schodów terenowych.

2) Na rys. PW/A/21 – Detal schodów terenowych, wykazano stopnice schodów z płyt granitowych.

Czy podstopnice schodów mają mieć powierzchnię betonową jak na powyższym rysunku, czy mają być obłożone płytami granitowymi, jeżeli tak . to proszę podać grubość płyt na podstopnice.

3 ) Jaki jest projektowany kolor płyt granitowych?

Odpowiedź 49

Schody terenowe przedstawiono w rysunku architektury rys. PW/A/21

1) Zestawienie stali zbrojeniowej dla schodów terenowych 34GS wynosi 1980kg.

2) Podstopnice schodów terenowych mają mieć powierzchnię betonową gładką.

3) Stopnice granitowe o gr. 4cm z granitu szarego Strzegom, powierzchnia płomieniowana, krawędź stopnia fazowana 0,3cm, pas antypoślizgowy o szerokości 4cm. Kolor popielaty jasny.

Pytanie 50

Dotyczy elewacji murów oporowych

W projekcie PW Architektura , rys. PW/A/14 – Rzuty i rozwinięcie murów oporowych , wykazano Czapki z płyt granitowych na murach oporowych. 
1)  Jaki jest projektowany kolor płyt granitowych czapek murów oporowych?
2)  Proszę podać  w jaki sposób ma być wykończona powierzchnia ścian oporowych powyżej gruntu jako elewacja wewnętrzna i jako elewacja zewnętrzna.

3)  Proszę o odpowiedź czy w murze z gabionów , kostka granitowa ma być cięta , czy łupana?

Odpowiedź 50

Mury oporowe:

1)Wykończenie ścian oporowych projektuje się z płyty betonowej w kolorze czarnym/grafitowym prefabrykowanej o wymiarach 100x35x6cm mocowanej na klej elastyczny ze spadkiem 1% w kierunku gruntu zasypowego w zamian za płyty granitowe.
2) Elewacja wewnętrzna zatarta na gładko, malowana farbą silikatową w kolorze białym.

3) Mur z gabionów - kostka granitowa łupana foremna sześcienna.

Pytanie 51

Dotyczy robót drogowych.

W przedmiarze Inwestora brak jest pozycji na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm pod nawierzchnie asfaltowe  KR1 i KR2.

-W przedmiarze na działce 1/5 – brak pozycji na powierzchnie KR1 – w ilości  729 m2

-W przedmiarze na działce 8/16– brak pozycji na powierzchnie KR1 – w ilości  1552 m2

-W przedmiarze na działce 8/16– brak pozycji na powierzchnie KR2 – w ilości  5035m2

Proszę o potwierdzenie, że wyżej wyszczególnione ilości podbudowy z kruszywa łamanego należy wycenić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź 51

Należy uwzględnić powierzchnię KR1 i KR2. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej poprawione przedmiary branży drogowej.

Pytanie 52

1) W zestawieniu stolarki drzwiowej pozycje Dw9, Dw11, Dw12, Dw12A opisane są jako ognioodporne, a w tabeli poniżej jest napisane szkło VSG, jeszcze niżej wyspecyfikowana jest najzwyklejsza szyba ciepłochronna – proszę o uściślenie jaki wariant przeliczyć.

2) Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zestawienia okien: O1B, O1C, O6A, O12A –  również proszę o podanie wariantu do wyceny.

Odpowiedź 52

1) W zestawieniu stolarki drzwiowej: szkło ma spełniać wszystkie wymagania: vsg ze względu na elementy otwierane i odporność ogniowa EI ze względu na wymagania pożarowe.

2) W zestawieniu stolarki okiennej: szkło termofloat ze względu na wymagania izolacyjności cieplnej oraz i odporność ogniowa EI ze względu na wymagania pożarowe. Można zastosować tylko Pyrodur pod warunkiem utrzymania izolacyjności cieplnej.

Pytanie 53

Przedsiębiorstwo … po zapoznaniu się z zakupioną u Państwa dokumentacją na ww. zadanie stwierdziło brak przedmiaru na wykonanie sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Prosimy o przekazanie brakującego przedmiaru.

Odpowiedź 53

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej przedmiar do kanalizacji deszczowej.

Pytanie 54

Na rys. nr PW/K/01 pokazano wykonanie ścianki szczelnej kotwionej za pomocą kotew inekcyjnych. Prosimy o podanie ilości i parametrów technicznych kotew inekcyjnych.

Odpowiedź 54

Kotwy iniekcyjne nie są wymagane gdyż Inwestor uzyskał zgodę właściciela działki sąsiedniej na realizację ściany metodą rozkopu.

Pytanie 55

Dotyczy wyposażenia w meble i szafki.

Czy meble biurowe i szafki objęte są przetargiem ? Jeżeli tak, to proszę o przekazanie zestawień, podanie  standardu i przekazanie kart katalogowych mebli biurowych i szafek pracowniczych.

Odpowiedź 55

Meble biurowe i szafki nie są objęte przetargiem.

Pytanie 56

Dotyczy wyposażenia w meble i szafki.

Czy meble biurowe i szafki objęte są przetargiem ? Jeżeli tak, to proszę o przekazanie zestawień, podanie  standardu i przekazanie kart katalogowych mebli biurowych i szafek pracowniczych.

Odpowiedź 56

Meble biurowe i szafki nie są objęte przetargiem.

Pytanie 57

Przedsiębiorstwo ….. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert. Prośbę naszą uzasadniamy zapisem z rozdziału III SIWZ pkt 1.1 a: „Wynagrodzenie przewidziane w umowie będzie miało charakter ryczałtowy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który będzie miał charakter pomocniczy (kalkulacja ceny) i nie będzie stanowił podstawy do wzajemnych rozliczeń stron (z wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze umowy). Cena powinna  obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Podana cena odnosić się będzie do całego zamierzenia budowlanego określonego w opisie przedmiotu zamówienia.”

Jak również zapisem rozdziału VIII SIWZ pkt 2: „Cena oferty musi obejmować zakres robót określony w  pkt. II zał. nr 1 do SIWZ a także wszystkie koszty wynikające  z pkt. IV zał. nr 1 do SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Wykonawca winien również dokonać wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem uwzględnienia wszystkich warunków wpływających na ostateczną cenę oferty.”
Jak i zapisem § 3 Wzoru umowy wykonania zamówienia (Formularz nr 8) pkt 3: „Wysokość Wynagrodzenia ustalono w oparciu o złożoną Ofertę, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, jakie mogą wpływać na Przedmiot Umowy i sposób jego realizacji. Będzie się uważało, że Wykonawca obejrzał i sprawdził plac budowy, jego otoczenie, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4) i inne dostępne informacje oraz, że przed złożeniem Oferty, uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy obejmujące: (1) kształt i charakter placu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi; (2) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne, (3) zakres i charakter pracy, materiałów, sprzętu i urządzeń, koniecznych do realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy; (4) obowiązujące procedury administracyjne związane z realizacją Przedmiotu Umowy; (5) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, personelu, energii, transportu, wody i innych usług.”

Oraz zapisem § 3 Załącznika nr 2 do Umowy wykonania zamówienia pkt 2.1.6
„Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Przedmiotu Umowy i ustalenia wystarczalności Wynagrodzenia, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami wszystkich dokumentów tworzących Umowę. Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie wszystkich rysunków i opisów zawartych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokładne zrozumienie zakresu Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego ukończenia robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót Wykonawca musi natychmiast powiadomić Zamawiającego na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień”

Istotne, jest aby Wykonawcy szczegółowo i wnikliwie zapoznali się z dokumentacją, przeprowadzili jej weryfikacje z stanem faktycznym (po odbyciu wizji lokalnej) co wiąże się z ryczałtową formę rozliczenia przedmiotu umowy.
Bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie naszego wniosku, dodatkowy czas pozwoli nam na przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty. 

Proponujemy termin 16.02.2010r. Prosimy o odpowiedź.
Odpowiedź 57

Zamawiający przedłużył termin złożenia ofert do dnia  15.02.2010r. do godz. 945.
Zamawiający dodatkowo informuje, że ponownie zamieścił na swojej stronie internetowej rysunki architektury w wersji PDF, która umożliwia lepszy ich wydruk.


