WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 15-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//004199/10
Sprawa 007465/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"
Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 112) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 112

Dotyczy  kratownic drewnianych w Budynkach AB i częściowo C – Odpowiedź 42 a) i b)
W odpowiedzi  42 a) i b)   między innymi występuje zapis  odnośnie rysunków  z projektu budowlanego…” Kratownica jest rozrysowana w przekroju rysunku konstrukcji rys. PB/K/04 i PB/K/04a.”

Na stronie internetowej brak jest wyżej wymienionych  rysunków z projektu budowlanego. Proszę o przekazanie rys. PB/K/04 i PB/K/04a.

Odpowiedź 112

Zamawiający błędnie podał nazwę rysunku PB/K/04 i PB/K/04a. Kratownice znajdują się na rys.  PW/K/04.

Pytanie 113

Dotyczy  wiaty na rury i myjki przed Budynkiem B  – Odpowiedź 46
Na rys. PW/K/01 wykazano tylko fundamenty wiaty na rury i myjki. Z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja wiaty na rury. Proszę o przekazanie rysunku architektury wiaty na rury i myjki,   wykazu stali kształtowej, materiału pokrycia wiaty na rury itp. Jaka ma być wysokość wiaty na rury i myjki. Proszę podać wykaz okien i drzwi myjki.

Odpowiedź 113

Wiata na rury: oznacza to regał o wymiarach 100x600x300cm stalowy typowy na rury zlokalizowany pod daszkiem żelbetowym który jest elementem konstrukcji budynku B. Myjka ma trzy okna 1.20m x 2,50m i jedne drzwi 1,20m x 2,10m.

Pytanie 114

Brak rys. i zestawienia materiału (konstrukcja stalowa ściany pod płyty Warstwowe – bud. C)
Odpowiedź 114

Konstrukcja stalowa pod płyty warstwowe jest w rysunku PW/K/04, PW/K/13, PW/K/14, 

PW/K/15, PW/K/16,

Pytanie 115

Brak rysunku i zestawienia materiałowego regałów stalowych dwukondygnacyjnych oraz stropu na poz. + 2,46 z schodami (bud. C.)
Odpowiedź 115

Regały stalowe typu Dimax lub podobne. Zaprojektowano 25 modułów o wymiarach 44x136cm oraz 12 modułów o wymiarach 44x106cm, pomost z kraty pomostowej o szerokości 100cm i długości 14mb oraz o szerokości 90cm i długości 45mb oraz klatkę schodową. Wymiary znajdują się na rys architektury PW/A/03.

Pytanie 116

Brak PW – konstrukcja budynku „D”.

Odpowiedź 116

Zamawiający zamieścił już na swojej stronie internetowej projekt wykonawczy  konstrukcji budynku „D” – rys.. PW/K/09 (rys_portiernia.pdf). 
Pytanie 117

Wymiary ścianki oporowej w wersji ze ścianką szczelną stalową.
Odpowiedź 117

Ścianka szczelna stalowa została wyłączona z opracowania.

Pytanie 118

Brak wszystkich wymiarów na rys. PW/K/01 dot. ścian oporowych 

Odpowiedź 118

Wymiary dotyczące ściany żelbetowej są kompletne. 

Pytanie 119

Czy podnośniki Rav 713I oraz Rav 725 N wyposażyć w przesuwne podnośniki do uwalniania osi pojazdów Ravaglioli – J50Ht w celu uzyskania pełnej funkcjonalności?

Odpowiedź 119

Tak.

Pytanie 120

W odpowiedzi od Zamawiającego nr 51 z dnia 25.01.2010r. został zamieszczony poprawiony przedmiar branży drogowej na działki 1/5 oraz 8/16, natomiast w odpowiedzi z dnia 28.01.2010r.został zamieszczony dodatkowo przedmiar branży drogowej dot. działki nr 8/8. Zgodnie z Projektem Drogowym zestawienie powierzchni ( ich ilości) są zawarte                             w przedmiarze dot. działki 1/5 oraz 8/16.

Prosimy wskazać i/lub dołączyć nowy projekt drogowy, który obejmuje powierzchnie ujęte  w przedmiarze zamieszczonym w dniu 28.01.2010r.

Odpowiedź 120

Projekt drogowy obejmuje działkę nr 8/8 tzn. powierzchnie ujęte w przedmiarze z 28.01.2010r.

Pytanie 121

Prosimy o potwierdzenie, że w Projekcie Drogowym zestawienie powierzchni obejmuje całkowity zakres robót jaki należy uwzględnić do wyceny.

Odpowiedź 121

Zgodnie z rozdz. III pkt I.1.1)a) „…Wykonawca przygotowuje ofertę cenową na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem weryfikacji projektu, zgodnie                                z załącznikiem nr 1 do SIWZ….”.
Pytanie 122

Zgodnie z projektem wykonawczym instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, część opisowa -

Załączniki, brakuje następujących dokumentów:

· Karty katalogowej zastosowanych pomp na stanowiskach legalizacji wodomierzy;

· Kart katalogowych separatorów koalescencyjnych wewnątrz budynkowych;

· Karty katalogowych myjni samochodowej oraz wytycznych producenta;

· karty katalogowej neutralizatora ścieków zawierających roztwory kwasów;

· Informacja o środkach myjących do mycia wodomierzy;

· Karty katalogowej elektrycznego podgrzewania wody.

Prosimy o dołączenie brakujących dokumentów.

Odpowiedź 122

Zamawiający nie ma prawa jednoznacznie narzucać producenta urządzeń. Wszystkie wymagane parametry urządzeń podano w PW. Karty katalogowe są elementem pomocniczym - jako informacja przeznaczona dla Zamawiającego

Pytanie 123

Zgodnie z Projektem wykonawczym „Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej oraz instalacje zewnętrzne wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część opisowa- załączniki, brakuje następujących dokumentów:

Załącznik od nr 1 do 9; załącznik nr 11 oraz załącznik nr 13.

Prosimy o dołączenie brakujących dokumentów.

Odpowiedź 123

Jak odpowiedź nr 122.

Pytanie 124

Zgodnie z Projektem Wykonawczym instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia nagrzewnic – Część opisowa – Załączniki, brakuje następujących dokumentów:

Załącznik nr 1; załącznik od nr 3 do nr 5.

Prosimy o dołączenie następujących dokumentów.

Odpowiedź 124

Jak odpowiedź nr 122.

Pytanie 125

Z uwagi na znaczny zakres robót ziemnych i ich skomplikowanie, prosimy o dołączenie inwentaryzacji wysokościowej istniejącego terenu. W celu zweryfikowania i określenia ilości robót ziemnych lub potwierdzenie, że ilości przyjęte w projekcie drogowym – tabela robót ziemnych należy przyjąć do wyceny a ewentualne różnice w faktycznych ilościach będą rozliczane powykonawczo

Odpowiedź 125

Inwentaryzacja wysokościowa znajduje się na projekcie zagospodarowania terenu – są to koty wysokościowe aktualnego wtórnika geodezyjnego.

Pytanie 126

Czy w zakres robót drogowych należy wliczyć wykonanie wykopów pod ścianki oporowe, zasypanie ich fundamentów gruzobetonem oraz wszelkie inne prace potrzebne przy ich wykonaniu

Odpowiedź 126

Tak należy wliczyć, przy czym fundamenty należy zasypać gruntem rodzimym lub zasypowym.

Pytanie 127

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg podany w SIWZ p.3.1.4)a) dot. Kierownika budowy, jeżeli wykonawca zaproponuje na to stanowisko osobę która posiada wymagane uprawnienia oraz 5 letnie doświadczenie na które składa się łącznie praca jako kierownik budowy i kierownik robót?

Powyższe jest zgodne z zapisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

Odpowiedź 127

Nie.

Pytanie 128

Czy zamawiający zaakceptuje załączony do niniejszego pisma wzór ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek. (Wzór gwarancji załączony przez wykonawcę stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Odpowiedź 128

Nie. Wzór poprawnej gwarancji należytego wykonania umowy jest określony w Formularzu nr 7 do SIWZ.

