                                                                                                   Szczecin 2.02.2010 r.
                                                                                             STRONY INTERNETOWE

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

1.  Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicy Krzemiennej, Floriana Szarego, Metalowej i pl. Wolności. 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konińskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardej i Joselewicza oraz wymiana wodociągu w ulicy Joselewicza.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej oraz wymiana wodociągu w ulicy Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej.
                       Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie  informuje, że na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na postępowanie jw. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. W rozdziale III pkt 6 ppkt 3 ust. 2 dodaje się :
Uwaga:
Wykazana osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy nie może pełnić funkcji kierownika budowy na innych – równolegle realizowanych przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia – inwestycjach (w dzielnicy Podjuchy), których inwestorem jest Zamawiający.

 b) – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń

                    Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego jw. – wyjaśnia:

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3.1. SIWZ dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się budową sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o długości i średnicy zgodnie z SIWZ i spełniających parametry tak jak dla kanalizacji sanitarnej? 
Odpowiedź 1:

Tak. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli sieć kanalizacji deszczowej będzie wybudowana z rur kamionkowych o średnicy min.200 mm oraz w ramach jednego zadania inwestycyjnego o długości, co najmniej 500 m w jednym odcinku.

    Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie  informuje, że na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na postępowanie jw. zgodnie z poniższym zestawieniem:

2. W rozdziale III pkt 6 ppkt 3 ust. 2 dodaje się :
Uwaga:
Wykazana osoba pełniąca obowiązki kierownika budowy nie może pełnić funkcji kierownika budowy na innych – równolegle realizowanych przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia – inwestycjach (w dzielnicy Podjuchy), których inwestorem jest Zamawiający.

 b) – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń


 przedmiotowe postępowanie jest prywatnym przetargiem prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie art. 701 Kodeksu  cywilnego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 ze zm.). Informacja o tym została zamieszczona w rozdziale I pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
            Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, takie jak: protest czy odwołanie, o czym też wykonawcy zostali poinformowani w rozdziale III pkt 17 SIWZ.

            Jak zatem widać, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania przedstawionych przez Państwa w swoim piśmie zarzutów dotyczących naruszenia art. 29 ust.2 i 3 Prawa zamówień publicznych. 
Pismo Państwa nie może być traktowane jako protest w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych.
         

 Jednak Zamawiający informuje, że jedynie w zestawieniach materiałów załączonych do przedmiaru robót pomyłkowo podano producenta rur kamionkowych jak i studni kanalizacyjnych.
         W projektach budowlano – wykonawczych, które stanowią podstawę do obliczenia ceny zgodnie z rozdziałem III pkt 11ppkt 2 SIWZ nie ma podanych producentów, jedynie jest określony materiał, z którego należy je wykonać. 
Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wg PN-EN 295 i studni kanalizacyjnych wg PN-EN 1917.
 W projektach budowlano – wykonawczych, które stanowią podstawą do obliczenia ceny zgodnie z rozdziałem III pkt 11ppkt 2 SIWZ nie ma podanych producentów, jedynie jest określony materiał, z którego należy je wykonać. Jest to zgodne z naszymi Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci urządzeń i obiektów wod. – kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla miasta Szczecina .Wydanie III – 2007 r. 

Jednocześnie informujemy, że przedmiary robót będące częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, niestanowiący podstawy wyceny zamówienia
 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozdziałem III pkt 11ppkt 2 SIWZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w projekcie budowlano – wykonawczym. Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, niestanowiący podstawy wyceny zamówienia. W dokumentacjach projektowych umieszczonych na naszych stronach internetowych nie ma podanych na rury kamionkowe i studnie wyszczególnionych producentów, jedynie jest podany materiał, z którego należy je  wykonać. Zgodnie z  naszymi Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci urządzeń i obiektów wod. – kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla miasta Szczecina .Wydanie III – 2007 r. - kanalizację sanitarną od średnicy 600 mm należy projektować z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wg PN EN 295 a studnie zgodnie z PN-B-10729
zapytaniem jednego z oferentów dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego jw. – wyjaśnia: 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3.1. SIWZ dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się budową sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o długości i średnicy zgodnie z SIWZ i spełniających parametry tak jak dla kanalizacji sanitarnej? 
Odpowiedź 1:

Tak. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli sieci kanalizacji deszczowej będzie wybudowana z rur kamionkowych o średnicy min.200 mm oraz w ramach jednego zadania inwestycyjnego o długości, co najmniej 500 m w  jednym odcinku.
