Dotyczy : 
Przetargu pt. „ Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 

                        w ul. Sowińskiego w Szczecinie”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985 (Dz.U.2007r. nr 19 poz.115 O drogach publicznych) art.39 p.3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg ( zgodnie z normą PN-B—04500.1985 pkt.4.7), dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych rur i kształtek, na bazie posiadania Aprobat Technicznych np. IBDiM?
Pytanie 2
Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na ww. zadaniu rury i kształtki kamionkowe glazurowane, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara , gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną np. IBDiM?
Pytanie 3

Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe, przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 ( wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania) posiadały manszety z dodatkiem molibdenu?
Odpowiedź 1, 2 i 3

Zamawiający informuje, że na powyższym zadaniu sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kamionkowych nowej generacji wg PN-EN 295 oraz wg PN-EN 295-7 w odniesieniu do rur przeciskowych.
W związku z powyższym Zamawiający w trakcie wykonywania powyższych prac będzie wymagał zastosowania rur kamionkowych wyprodukowanych wg ww. norm.
