Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zawiadamia, że od jednego z wykonawców wpłynęło zapytania o następującej treści:

„Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii dotyczącej SIWZ odnoszącego się do  Pakietu3:

W opisie technicznym, jak i projekcie umowy widnieje zapis, że Wykonawca dokona załadunku i zapewni specjalistyczny środek transportu, przystosowany do przewozu materiałów sypkich-pylistych.
Jakiego rodzaju powinien być to pojazd? Czy może być naczepa odkryta z możliwością szczelnego zaplandekowania, czy też wymagane jest dysponowanie cysterną?

Odpowiedź na pytanie:
Silos na placek filtracyjny z czyszczenia gazów odlotowych kod 19 01 05* wyposażony jest w rękaw  załadowczy przystosowany do cystern, stąd niezbędny jest specjalistyczny samochód, który  powinien być wyposażony w system umożliwiający współpracę z tym rękawem.
