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KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA

Nr dok. RIR/IM//016478/11


Sprawa 033684/11
Do
Dział Informatyki
Od
Dział Inwestycji i Remontów
Dotyczy
Odpowiedzi na pytania oferentów w przetargu pn. "Renowacja I nitki magistrali wodociągowej - przejście przez rz. Regalicę" 
Proszę o zamieszczenie natronie internetowej pytań oferentów i odpowiedzi Zamawiającego w przetargu jw.

Pytanie:

- Czy należy uwzględnić wycenę robót związanych z wybudowaniem i przebudowaniem komór (K1(istn.), Kw2 (proj.), K2 (istn), KW3 (proj), Kw4 (proj), Kw 5 (proj), które są wymienione w projekcie wykonawczym w pkt 3.1 Projektowane Rozwiązanie? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego szczegółowych rysunków oraz opracowania konstrukcyjnego branży budowlanej. 

Odpowiedź:

- Przedmiotem zamówienia jest przejście magistrali wodociągowej przez rz. Regalica na wydzielonym pomoście technologicznym przy nowym południowym moście drogowym, połączenie z istniejącym rurociągiem na zachodnim i wschodnim brzegu rzeki oraz zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej magistrali na wschodnim brzegu na odcinku do pierwszej komory.

Budowa nowych  i przebudowa istniejących komór K1, Kw 2, Kw3, Kw4, Kw5 nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie:

- Przy założeniu rurociągu z rur i kształtek ze stali nierdzewnej OHI8N9 gr. 8 mm z jakiego materiału należy przyjąć wstawki montażowe DN 1000.

Odpowiedź:

- Ze stali nierdzewnej OH18N9.

Pytanie:

- W przedmiarze poz. 4 i w wykazie podstawowych materiałów poz.7 został wskazany trójnik redukcyjny DN 1000/200 wg rys. powinien być to trójnik równoprzelotowy         DN 1000. Jaką kształtkę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

- W przedmiarze poz. 4 i w wykazie podstawowych materiałów poz. 7 mylnie podano rozmiar trójnika, winno być trójnik DN 1000/1000. 
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