                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 1.

            Szczegółowy opis zamówienia wraz z warunkami realizacji zamówienia.

1. Wykonanie zamówienia polega na wydobyciu i odwodnieniu osadu ze zbiornika zalądowania osadów (ZZO), wywiezieniu go z terenu ZPW „Miedwie” i odzysku lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający nie określa szczegółów technologii wykonania zamówienia z zastrzeżeniem aby:

1) zastosowana metoda zapewni nieprzerwaną pracę ZPW „Miedwie”

2) po wydobyciu osadu wykonawca stał się jego posiadaczem.

2. W przypadku zastosowania technologii, w wyniku której wody nadosadowe będą odprowadzane poza ZZO, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zgodę właściwego organu, stosownie do postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne (Dz.U.Nr115, poz. 1229 z późn.zm.)

3. Zamówienie uzna się za wykonane po usunięciu osadu w ilości w ilości 5.768 (słownie pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) ton suchej masy. W przypadku, gdyby okazało się, że zbiornik zalądowania został opróżniony z osadu, a nie wydobyto z niego przewidywanej ilości 5.768 ton suchej masy osadu, to w takim przypadku zamówienie zostanie uznane za wykonane, a wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktyczną ilość ton wydobytej oraz przekazanej do odzysku lub unieszkodliwienia suchej masy osadu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wydobycia osadu z ZZO,

2) odwodnienia osadu do stopnia umożliwiającego jego transport zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz przepisami o Transporcie drogowym ( Dz. U .Nr 125, poz.1371 z póź. zm.)

Zamawiający wymaga aby badana była uśredniona próbka z każdej partii osadu wywożonego z terenu ZPW „Miedwie”

      Badanie stopnia odwodnienia osadu będzie wykonywane w laboratorium ZPW „Miedwie” na koszt Zamawiającego.
3) transportu odwodnionego osadu (zgodnie z w/w przepisami) na miejsce odzysku lub unieszkodliwienia,

4) ważenia wywożonego osadu na wadze posiadającej aktualną legalizację Urzędu Miar i Wag zlokalizowanej w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB-Kołbacz Sp. z o.o. Ilości będą każdorazowo potwierdzane przez upoważnione osoby wykonawcy i Zamawiającego. Koszty ważenia ponosi Zamawiający.
5) odzysku lub unieszkodliwienia odwodnionego osadu zgodnie z Ustawą o odpadach.

6) potwierdzenia ilości przekazanego do odzysku lub unieszkodliwienia osadu na karcie przekazania odpadu.

7) Przygotowania rozwiązania technicznego zapobiegającego migracji osadów z ZZO do jez. Żelewko w trakcie wykonywania zamówienia

5. Zamawiający dysponuje terenem dla ewentualnego ustawienia urządzeń technologicznych (mapa geodezyjna w/w terenu jak też i terenu zbiornika stanowią załączniki do SIWZ) oraz umożliwi dostęp do mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna).

6. Wykonawca ponosi koszty korzystania z mediów na podstawie osobno zawartych  umów z Zamawiającym. Aktualnie obowiązujące ceny dostarczania mediów stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. Wykonawca będzie dokonywał płatności na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej ZZO, dróg dojazdowych oraz terenu przeznaczonego pod ustawienie urządzeń służących wykonaniu przedmiotowego zamówienia przed  złożeniem ofert. 

8. Jakość wody nadosadowej odprowadzonej w trakcie wykonywania zamówienia do jez. Żelewko, nie może przekroczyć wielkości zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku ich przekroczenia wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe związane z naruszeniem wymogów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (Zał. Nr. 4)

9. W trakcie wykonywania zamówienia do ZZO odprowadzane będą wody popłuczne z filtrów i osadników. Średniomiesięczna ilość wód popłucznych z filtrów i osadników dopływających do zbiornika wynosi ok. 36000 m3 .
10. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania zamówienia jedynie podczas warunków atmosferycznych umożliwiających prace. W przypadku wystąpienia temperatury poniżej -3ºC nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni, prace powinny być przerwane na czas występowania temperatur poniżej -3oC. Wówczas o ten czas zostanie przesunięty termin wykonania zmówienia. Nowy termin wykonania zamówienia zostanie potwierdzony przez strony na piśmie.

11. Oferent zobowiązany jest wykonać prace bez jakichkolwiek uszkodzeń geomembrany, którą jest wyłożony ZZO. W przypadku uszkodzenia  geomembrany na zbiorniku Wykonawca dokona jej naprawy na własny koszt.

12. Jeżeli technologia wykonania zamówienia stosowana przez Wykonawcę wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie uzyskać ostateczną decyzję o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia właściwym organom. Po zakończeniu prac Wykonawca zdemontuje instalacje technologiczne i przywróci teren do stanu pierwotnego na własny koszt.

13. Mapa terenu, plan zbiornika oraz informacja o przybliżonej ilości osadów, ich składzie i uwodnieniu zawarta jest w Ekspertyzie funkcjonowania ZZO wraz z aktualizacjami (Zał. 2, 2a, 3)

14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w złożonej ofercie szczegółowy opis wykonania zamówienia, w tym w szczególności:

1. opis sposobu wydobycia osadu,

2. opis transportu odpadów do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia,

3. opis sposobu odzysku lub unieszkodliwienia,

4. zestawienie przewidywanego sprzętu do prowadzenia wskazanej technologii.

15. Wykonawca z chwilą przekazania odpadu przez Zamawiającego staje się jego posiadaczem w rozumieniu art. 25 Ustawy o odpadach.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składowania odpadu na terenie ZPW Miedwie. 

Akty prawne:

1. Prawo wodne

2. Ustawa o odpadach

3. Ustawa o transporcie drogowym
Załącznik do „Szczegółowego opisu zamówienia…”

Ceny dostarczenia mediów:

1. Woda:   3,65 zł za 1m3
2. Energia elektryczna wg taryfy C 11 + 10% (w PLN)

     - en. elektr.      0,34309 za 1kWh

     - skł. zmien.     0,19503 za 1kWh

     - skł. stały        2,82  opł. miesięczna za 1kWh

     - opł. przejśc.   1,34  opł. miesięczna za 1kWh

     - opł. handl.    10,70  miesięcznie

     - opł. abon.       2,89  miesięcznie
Części składowe opłaty za energię wg cen na wrzesień 2011. Opłaty będą naliczane zgodnie z cenami aktualnymi w trakcie realizacji zamówienia.

