
Pytanie 1. 

W związku z licznymi rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej dotyczącej ilości przyłączy kanalizacji ogólnospławnej dn 300 do wykonania w wykopie otwartym w ul. Panieńskiej, tj. według charakterystyki obiektu zawartej w przedmiarze robót należy wykonać 2,0 m przyłączy kanalizacji ogólnospławnej a zgodnie z Opisem Technicznym długość ta wynosi 81m, prosimy o wskazanie prawidłowej ilości przyłączy kanalizacji ogólnospławnej dn 300 do wykonania w ul. Panieńskiej metodą wykopu.
Odpowiedź:

Do wykonania jest przyłącze kanalizacji DN 300 o długości 2,0 m(odcinek S376-PK1) tj. przełączenie istniejącego kanału DN 300 do nowej studni.

Pytanie 2.

W związku z rozbieżnościami w ilości i średnicy sieci wodociągowej do wykonania metodą crackingu w ul. Ks. Mściwoja II i ul. Panieńskiej w Szczecinie, tj.
- według charakterystyki obiektu zawartej w przedmiarze robót należy wykonać  205 m sieci wodociągowej d+180mm PE,
- zgodnie z przedmiarem robót poz. 22 do wykonania jest 265 m rurociągów z rur Dy 160mm PE SDR11/TS,

- zgodnie z Opisem Technicznym pkt. 2.2) należy wykonać sieć wodociągową z rur o średnicy Dy 160mm PE i długości L=273m,

Prosimy o precyzyjne wskazanie prawidłowej ilości sieci wodociągowej do wykonania metodą crackingu wraz z określeniem jej średnicy:Ø160 czy Ø180(wraz ze wskazaniem czy podana średnica to wymiar zewnętrzny czy wewnętrzny rury)?

Odpowiedź:

Średnica projektowanego wodociągu do wykonania bez wykopowego jest Dy 160mm(Dy = średnica zewnętrzna). W przedmiarze przyjęto bez wykopowo odcinek W1-W20 tj. 265,0m plus odcinek w wykopie W20 – W22, tj. 8,0m, razem 273,0 m, jak w przedmiarze robót.

Pytanie 3:

W związku z rozbieżnościami zapisów co do wymagań dotyczących sposobu przekazania Zamawiającemu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz, o czym mowa w rozdziale III pkt. 1.1,1.2.b) i pkt. 9.2. SIWZ, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego, poprzez załączenie jej oryginału do oferty?

Odpowiedź:

Obydwa sposoby wniesienia wadium są poprawne, nie będą kwestionowane przez Zamawiającego.

