 Szczecin 20 czerwca 2012r.
Informacja do umieszczenia na stronie internetowej www.zwik.szczecin.pl 

w sprawie zapytań do postępowania pod nazwą :
  "Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów  „ 

 Zamawiający : Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. w Szczecinie w oparciu o pkt.6.1 i 6.2 Rozdziału III SIWZ informuje, że w dniu 19 czerwca 2012r wpłynęły do Zamawiającego n/w  zapytania w dotyczące przetargu nieograniczonego                                 z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą 

 : "Dostawa akumulatorów oraz ogumienia wraz z montażem i ich serwisowaniem, przeznaczonych do pojazdów  „  
Zamawiający udzielił stosownych odpowiedzi.
Zadanie Nr 1 pkt. A 

Tabela - Ogumienie do samochodów ciężarowych , maszyn i przyczep
Pytanie nr 1 

 Liczba porządkowa w tabeli  6 i 7 , rozmiar opony 900xR20 do dźwigu IFA W50L                               i samochodów Star1142 z wymienionych marek możemy zaproponować oponę diagonalną Mitasa bądź radialną oponę produkcji rosyjskiej.
Odpowiedź : 
Zamawiający w Uwadze w punkcie 1. a) określił producentów opon , którzy  będą brani pod uwagę przy ocenie i porównywaniu ofert. Zaproponowanie innego producenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty  na podstawie Rozdziału III pkt. 2.1 podpunkt 1)
Pytanie nr 2  

Liczba porządkowa w tabeli 14 ; przyczepy rolnicze, proszę potwierdzić , że rozmiar opony to 11.5/80-15.3 opona w takim rozmiarze jest przeznaczona do przyczep rolniczych.
Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że opony o rozmiarze 11,5 x15 są przeznaczone do przyczep rolniczych 
 Pytanie nr 3 

Liczba porządkowa w tabeli  13 brak opon w rozmiarze 12.4-34, wg katalogów producenta Ursus 1222 posiada na tylnej osi opony 18.4-34, proszę o ponowne sprawdzenie tego rozmiaru i ewentualna zmianę
Odpowiedź :

Zamawiający zmienia rozmiar opony przeznaczonej do ciągnika Ursus 1222 na rozmiar 18,4x34
 

Zadanie Nr 1 pkt. A 

Tabela :  Ogumienie letnie do samochodów osobowych i dostawczych

 Pytanie nr 4 
Liczba porządkowa w tabeli 6 Mercedes Sprinter 225/70r15c standardowa nośność to 112/110 państwo chcą nośność 121. Proszę o potwierdzenie czy indeks 112/110 jest wystarczający.
Odpowiedź :

 Zamawiający dopuszcza indeks nośności dla opony do Mercedesa Sprintera                         o rozmiarze 225/70 R15C 110/112.

 Pytanie  nr 5 

Liczba porządkowa w tabeli 7  Mercedes sprinter 235/65R16C standardowa nośność to 115/113 Państwo żądają nośności 123, proszę o potwierdzenie czy podany przez nas indeks jest wystarczający?
Odpowiedź :
Zamawiający dopuszcza indeks nośności dla opony do Mercedesa Sprintera                         o rozmiarze 225/65 R16C 115/113.
W związku z powyższym zamieszczamy uwzględniający w/w zmiany  Załącznik nr 2 do SIWZ : Formularz kalkulacji cenowej dla Zadania Nr 1 pkt.A.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian .

Osoba upoważniona  do kontaktu : P. Elżbieta Brzeska – tel. 91 43 161 34
