Wg Rozdzielnika
dot. przetargu pn „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasów w Szczecinie” 

               Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem jednego z oferentów  dotyczącego przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 

Proszę o doprecyzowanie metody wykonania renowacji kanału oraz podanie średnicy kanału po renowacji?

Odpowiedź 1 

Na odcinku  od S1 do S2  istniejący  kanał  dn 300 należy poddać   renowacji  metodą „rękawa” opisaną w projekcie wykonawczym.  

W projekcie wykonawczym błędnie podano, że na odcinku od S1 do S 2 kanał po renowacji ma posiadać średnicę dn 200 .
Pytanie 2 

Proszę o dołączenie do dokumentów przetargowych uzgodnienia z ZDiTM –em ?

Odpowiedź 2 

W załączeniu dołączamy  uzgodnienia  projektu  odtworzenia nawierzchni z ZDiTM –em. Pismo ZDiTM-u nr IRD.MK.7024.3775.11
Pytanie 3 

Czy nawierzchnia z płyt jomb ma być odtworzona z płyt nowych czy z płyt z odzysku ?

Odpowiedź 3

Nawierzchnia z płyt jomb ma być odtwarzana zgodnie z pismem ZDiTM –em  nr IRD.MK.7024.3775.11 czyli z nieuszkodzonych  płyt pochodzących z odzysku.
