ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn"Remont i budowa kanalizacji ogólnospławnje w ul. Ku Słońcu /boczna/ w Szczecinie"
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem   jednego z oferentów dotyczącego przedmiotowego przetargu  wyjaśnia :

Pytanie 1  

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że do wykonania całości zakresu wskazanego w ramach przedmiotowego przetargu do bezwykopowej renowacji kanalizacji przy pomocy rękawa tj. dn 250, dn500,dn 510,dn 700/1050 Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje rękawa opisane pkt 5.2 Materiały Specyfikacji Technicznej K-02.01” Sieć kanalizacji ogólnościekowej renowacja wykładziną „CIPP” i wymaga minimalnej sztywności rękawa dla kanałów kołowych 4kPa/
Odpowiedź 1 
Tak -  podtrzymujemy zapisy opisane w pkt 5,2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ku Słońcu /boczna/ w Szczecinie” i tak cyt pkt 5.2 :
„Materiałami stosowanymi przy wykonaniu bezywkopowej renowacji sieci kanalizacji według zasad niniejszej ST są:

* do renowacji kanałow stosować wykładzinę CIPP utwardzaną za pomocą promieni UV,

wykonaną bez szwu z włokna szklanego, nasączaną żywicą poliestrową lub winyloestrową o module Younga długotrwałym min. E=6000MPa, sztywności obwodowej nominalnej min. 4kN/m, i grubościach ścianek nie mniejszych niż przewidziane w dokumentacji projektowej;

* do renowacji kanałow stosować wykładzinę CIPP utwardzaną za pomocą gorącej wody,

wykonaną z poliestrowych mat filcowych, nasączaną żywicą poliestrową lub winyloestrową o module Younga krotkotrwałym min. E=2100MPa, sztywności obwodowej nominalnej min. 4kN/m, igrubościach ścianek nie mniejszych niż przewidziane w dokumentacji projektowej;

* do renowacji przyłączy wpiętych „na ślepo” do kanału należy stosować kształtki kapeluszowe o długości minimum 200mm wykonane z filcu technicznego nasączane żywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegołowe informacje dotyczące źrodła wytwarzania i wydobywania materiałow oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałow dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami .

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, świadectw jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, listow przewozowych rysunkow montażowych itp.” koniec cytatu.
Pytanie 2 
W nawiązaniu do SIWZ pkt 6.3.1. zwracamy się z prośbą o zmianę warunków na:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinien również spełnić następujące warunki:

posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się należytym wykonaniem jednej najważniejszej roboty.

1. Za roboty najważniejsze Zamawiający uzna pracę polegającą na budowie , remoncie lub wymianie co najmniej 200mb sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej z rur kamionkowych min dn 300 każda oraz jednej roboty budowlanej polegającej na renowacji sieci kanalizacyjnej o długości nie mniej niż 200mb metodą bezwykopową  z zastosowaniem wykładziny CIPP o wartości min.500.000zł.
Odpowiedź 2 
Zamawiający uzna również jedną robotę polegającą na  budowie , remoncie lub wymianie 

co najmniej 200mb sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej  z rur kamionkowych min dn 300 każda oraz jednej roboty budowlanej polegającej na renowacji sieci kanalizacyjnej o długości nie mniej niż 200mb metodą bezwykopową  z zastosowaniem wykładziny CIPP o wartości min.500.000zł.

Pytanie 3 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej – czy Zamawiający dopuszcza , aby Wykonawca do oferty załączył  kopię wniesienia wadium i poświadczył „za zgodność z oryginałem „ przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy , a oryginał dowodu wniesienia wadium włożył do osobnej koperty i kopertę przymocował do oferty?
Odpowiedź 3 
Zamawiający dopuszcza  załączenie oryginału  wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w osobnej kopercie dołączonej do oferty .
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