Szczecin, 01.10.2013
Dotyczy : 
Przetargu nieograniczonego na „Usługę gospodarowania (załadunek, transport
 i przetwarzanie) odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje 
i z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie w podziale na: 

· Pakiet nr 1: Usługa gospodarowania (załadunek, transport 
i przetwarzanie) osadu ustabilizowanego kod 19 08 05 lub usługa gospodarowania (załadunek, transport i przetwarzanie) popiołu i żużla ze spalania osadów ściekowych kod 19 01 12 z oczyszczalni Pomorzany, 

· Pakiet nr 2: Usługa gospodarowania (załadunek, transport 
i przetwarzanie) placka filtracyjnego z czyszczenia gazów odlotowych kod 19 01 05* z oczyszczalni Pomorzany,

· Pakiet nr 3: Usługa gospodarowania (załadunek, transport 
i przetwarzanie) osadu ustabilizowanego kod 19 08 05 z oczyszczalni Zdroje”.
W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia :
Pytanie nr 1.
Zamawiający w rozdziale XV SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia), pkt. 2, Pakiet 1, Pakiet 2 i Pakiet 3, określił zobowiązanie Wykonawcy do ważenia odbieranego odpadu na wadze znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Łozowej w Szczecinie, wskazując, że koszty ważenia są zgodne z cennikiem zamieszczonym na oficjalnej stronie ZWiK Sp. z o.o.; http://www.serwis.zwik.szczecin.pl
Czy Zamawiający może wskazać, w który miejscu na stronie internetowej zamieszczony został cennik mówiący o kosztach ważenia lub podać koszty w odpowiedzi na pytanie zadane?

Odpowiedź :

Koszt netto korzystania z wagi samochodowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Zdroje wynosi 25,00 PLN.


Pytanie nr 2.

Zamawiający w rozdziale XV SIWZ (opis przedmiotu Zamówienia), pkt.2, Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2, wskazał, że wytwarzane odpady popiołu i żużla (kod 19 01 12) jak i odpady placka filtracyjnego (kod 19 01 05*) poddawane są badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r (dz. U. z 2013 r, poz. 38), tj. co 12 miesięcy. Załączone do SIWZ testy (załącznik nr 6a i załącznik nr 6c) są określone datami maj 2012 r i czerwiec 2012 r.

Czy Zamawiający może udostępnić ostatnie badania dla wskazanych rodzajów odpadów 19 01 12 i 19 01 05*, które zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia przywołanego oraz zważywszy daty załączonych do SIWZ wyników, powinny zostać przeprowadzone?

Wnioskujemy o udostępnienie ostatnich, obowiązujących wyników badań.

Odpowiedź :

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załączniki do SIWZ z aktualnymi wynikami badań.
Pytanie nr 3.

Zamawiający w rozdziale XV SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia), pkt. 2, Pakiet 1, Pakiet 2 i Pakiet 3, określił podstawy wyliczania ilości odebranych odpadów, na podstawie sumy wag wskazanych na kwitach wagowych z odbioru odpadów w okresie miesiąca kalendarzowego, które zostaną mu przekazane. Dodatkowo Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do ważenia odbieranego odpadu na wadze znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Łozowej w Szczecinie.
Czy Zamawiający może potwierdzić, że ważenie odbieranych odpadów na wadze w Oczyszczalni Ścieków Zdroje jest ważeniem kontrolnym, a podstawą wyliczenia ilości odebranych odpadów będą sumy wag na kwitach wagowych z instalacji do których odpad zostanie przekazany celem przetworzenia?

Odpowiedź :

Zgodnie z zapisami rozdziału XV SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) dla Pakietu 1, Pakietu 2 i Pakietu 3,, pkt. 2 b), pdpt D   Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranego odpadu na wadze znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków Zdroje przy ul. Łozowej w Szczecinie. 

Ilość odebranych odpadów zostanie wyliczona na podstawie sumy wag wykazanych na kwitach wagowych z wagi na której Wykonawca jest zobowiązany ważyć odpady tj. z wagi w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”.
Pytanie nr 4.

Zamawiający w rozdziale XV SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia), pkt. 2, Pakiet 1, określił, że z uwagi na ciągły proces produkcji osadów ściekowych odbierane będą bezpośrednio spod podajnika, a Wykonawca zobligowany jest podstawić na czas ładowania samochód o ładowności min. 25 t.

Czy Zamawiający może podać dodatkowe informacje na temat załadunku osadów ściekowych na pojazd? Dotyczy to wymagań technicznych dla pojazdu w tym jego wysokości dostosowanej do parametrów podajnika.

Odpowiedź :

Zamawiający zgodnie z zapisami rozdziału XV SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia), pkt. 2, Pakiet 1, wymaga podstawienia na czas załadunku osadu samochód o ładowności min. 25 t.

Podajnik osadu wyprowadzony jest na zewnątrz ściany budynku, i znajduje się na wysokości : 4,5 m
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