Szczecin dnia 20.11.2008r.
EM/AD/PN/SEK/02/2008
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ 
„SUKCESYWNA DOSTAWA TARCZ DIAMENTOWYCH, KORUNDOWYCH I ŚCIERNIC”

Dotyczy: niejasności w postępowaniu pod nazwą: „Sukcesywna dostawa tarcz diamentowych, korundowych i ściernic”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 19.11.2008r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa tarcz diamentowych, korundowych i ściernic”, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Czy otwór tarcz wymienionych w punktach: 18, 19, 20, 25, 26 i 27 nie powinien mieć wymiar 32mm zamiast 22,2mm ? Wymiar 32mm jest charakterystyczny dla tarcz o wymiarach 300mm i powyżej zakładanych na przecinarki stacjonarne.

Odpowiedź nr 1


Zamawiający informuje, iż tarcze korundowe wymienione w zadaniu nr 2 w pozycjach: 18, 19, 20, 25, 26, 27  powinny posiadać następujące wymiary:

poz.18 tarcza korundowa do stali Ø 300 x 3,5 x 22,2 

poz.19 tarcza korundowa do stali Ø 350 x 4 x 32

poz.20 tarcza korundowa do stali Ø 400 x 4,5 x 32

poz.25 tarcza korundowa do betonu Ø 300 x 3,5 x 22,2

poz.26 tarcza korundowa do betonu Ø 350 x 4 x 32

poz.27 tarcza korundowa do betonu  Ø 400 x 4,5 x 32.
W związku z powyższym ulegają modyfikacji zapisy w pozycjach 18, 19, 20, 25, 26, 27  zadania nr 2 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia.
Pytanie nr 2

Czy nie jest pomyłką zapis w punktach 28, 29, 30, 31 mówiący, że tarcze mają być do szlifowania metali i kamienia.
Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż tarcze  wymienione w zadaniu nr 2 w pozycjach 28, 29, 30, 31 przeznaczone są do szlifowania stali. W związku z powyższym w zadaniu nr 2 w pozycjach 28, 29, 30, 31 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia wykreśla się słowa „i kamienia”. Ponadto ulega również modyfikacji zapis mówiący o grubości tarcz w pozycjach 28, 29, 30, 31 na następujący „6,4”
Pytanie nr 3
Czy dopuszcza się grubość tarczy 3,5 mm (najczęściej stosowana) lub 3,2 (osiągalna) przy tarczy wymienionej w punkcie 25 ?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, iż grubość tarczy korundowej do betonu wyszczególnionej w zadaniu nr 2 w pozycji nr 25 wynosi 3,5mm.

W związku z powyższym ulega modyfikacji treść pozycji 25 na następującą: „tarcza korundowa do betonu Ø 300 x 3,5 x 22,2”
Pytanie nr 4
Czy dopuszcza się grubość tarczy 4,0 mm (najczęściej stosowana) lub 3,5 (osiągalna) przy tarczy wymienionej w punkcie 26 ?

Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, iż grubość tarczy korundowej do betonu wyszczególnionej w zadaniu nr 2 w pozycji nr 26 wynosi 4mm natomiast średnica otworu 32mm.

W związku z powyższym ulega modyfikacji treść pozycji 26 na następującą: „tarcza korundowa do betonu Ø 350 x 4 x 32”
Pytanie nr 5
Czy dopuszcza się grubość tarczy 4,5 mm (najczęściej stosowana) lub 4 (osiągalna) przy tarczy wymienionej w punkcie 27 ?

Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, iż grubość tarczy korundowej do betonu wyszczególnionej w zadaniu nr 2 w pozycji nr 27 wynosi 4,5 mm natomiast średnica otworu 32mm.

W związku z powyższym ulega modyfikacji treść pozycji 27 na następującą: „tarcza korundowa do betonu Ø 400 x 4,5 x 32”
Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                 i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian w sporządzanych ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania. 
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest zmodyfikowany formularz nr 1 oferta warunków wykonania zamówienia zawierający wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Artur Dybza – tel. 091 489 88 47.                                                                                                         
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