
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Dotyczy przetargu pn.: 
,, Remont budynku pompowni wody PW Kijewo przy ul. Zwierzynieckiej w Szczecinie.”
Zamawiający informuje, że w dniu 27.04.2016r. wpłynęły pytania od Wykonawcy następującej treści:
1. Proszę o wyszczególnienie posadzek w pomieszczeniach od 01 do 0.21
wg. opisu architektury (zakres robót w pomieszczeniach), rzutu parteru oraz przedmiaru robót zaprojektowana posadzka docelowa jest rozbieżna.

2. Czy w ofercie należy uwzględnić zakup oraz montaż :
a) Kuchenki elektrycznej dwupalnikowej pokoju socjalnym,
b) Dostawa i montaż punktu badania wody w dyżurce - proszę o sprecyzowanie parametrów punktu badania wody.

3. Proszę o sprecyzowanie robót remontowych jakie należy wykonać na dachu. Na przekroju zaznaczono na istniejącej paroizolacji z papy wykonanie warstw : styropapa i papa dachowa kolor nawierzchniowy. W opisie wymieniono warstwy:
a) papa bitumiczna termozgrzewalna wierzchniego krycia (rozdział izolacje przeciwwilgociowe- dach płaski ).
b) styropapa gr.  20 cm ( rozdział izolacje bitumiczne ),
c) dach kryty papą w kolorze grafitowym ( rozdział pokrycie dachu ).

W odpowiedzi Zamawiający informuje :
Ad.   1.  Posadzki w pom. od 01 do 0.21 należy wykonać zgodnie z PT oraz ze zmianami wprowadzonymi w tym zakresie do SIWZ w dniu 16.05.2016r.  Z zakresu robót posadzkarskich należy wyłączyć również pom. Nr 013 ( Rozdzielnia NN);
Ad.   2.  Należy uwzględniać zakup i montaż  kuchenki dwupalnikowej elektrycznej w pom. socjalnym.
	Informację dotycząca punktu poboru wody na Rys Nr A 02 ( Rzut parteru ) należy pominąć. 
Ad.   3.  Roboty remontowe na dachu należy wykonać zgodnie z PT Rys Nr A04  ( Przekrój A-A );
              Na warstwie styropapy,  stanowiącej izolację termiczną,   na dachu należy ułożyć warstwę papy nawierzchniowej.
