Szczecin dnia 16.02.2009r.
EM/DZ/PN/SEK/01/2009
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ

„SUKCESYWNA DOSTAWA ŁĄCZNIKÓW NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH RUROWO - RUROWYCH I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH, DOSZCZELNIACZY RUROWYCH ORAZ ZŁĄCZY NAPRAWCZYCH NIERDZEWNYCH ROZBIERALNYCH”

dotyczy: niejasności w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 13.02.2009r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą jw., na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:

Dotyczy przetargu na sukcesywną dostawę łączników naprawczych żeliwnych rurowo-rurowych i rurowo-kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych oraz złączy naprawczych nierdzewnych rozbieralnych.

Szanowni Państwo.

Czy istnieje możliwość dopuszczenia do przetargu doszczelniaczy o innych, niż podane w przetargu tolerancjach ? Podane w przetargu tolerancje pokrywają się tylko i wyłącznie z produkcją IGE Pieszyce, co automatycznie eliminuje innych dostawców.

W załączeniu przesyłamy 2 listy zakresów różnych producentów  i prosimy o zaakceptowanie jednego z nich lub obu.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż w celu poszerzenia kręgu ewentualnych dostawców doszczelniaczy rurowych odstępuje od podania tolerancji min. przy pozycjach 58 – 69 zadania nr 1. Jednocześnie Zamawiający w pozycjach 58 – 69 zadania nr 1 podaje średnicę zewnętrzną rur żeliwnych, na których owe doszczelniacze rurowe będą miały zastosowanie.
Pozycja 58 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 80 o średnicy zewnętrznej rury 98,0

Pozycja 59 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 100 o średnicy zewnętrznej rury 118,0

Pozycja 60 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 125 o średnicy zewnętrznej rury 144,0

Pozycja 61 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 150 o średnicy zewnętrznej rury 170,0

Pozycja 62 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 175 o średnicy zewnętrznej rury 196,0

Pozycja 63 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 200 o średnicy zewnętrznej rury 222,0

Pozycja 64 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 250 o średnicy zewnętrznej rury 274,0

Pozycja 65 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 300 o średnicy zewnętrznej rury 326,0

Pozycja 66 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 350 o średnicy zewnętrznej rury 378,0

Pozycja 67 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 400 o średnicy zewnętrznej rury 429,0

Pozycja 68 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 500 o średnicy zewnętrznej rury 548,0

Pozycja 69 - Doszczelniacz do rury żeliwnej DN 600 o średnicy zewnętrznej rury 634,0
Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                 i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian w sporządzanych ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest zmodyfikowany formularz nr 1 oferta warunków wykonania zamówienia zawierający wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 14.                                                                                                         
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