Dot.   postępowania o udzielenie zamówienia  sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego przedmiotem jest „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od OSK Dzielnicowa i od PSK Rolna – Zielna do ul. Światowida 
w Szczecinie.”  
                            Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie jako Zamawiający w związku z zapytaniami jednego z wykonawców dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego jw. – wyjaśnia: 
Pytanie 1.

 Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania studnie kanalizacyjne z gładką  rurą trzonową fi400mm ?

 Odpowiedź 1
Nie. Należy zastosować zgodnie z projektem studzienki kanalizacyjne o średnicy wew. 425 mm z rurą karbowaną.

Pytanie 2

Czy w świetle porozumienia między ZWiK, a PZD w Szczecinie po stronie Wykonawcy będzie:

· sporządzenie 2 operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania z tytułu czasowego zajęcia działek,

· pokryje koszty odszkodowań dla użytkowników działek zgodnie z szacunkiem biegłego,

· pokryje koszty związane z wypłatą odszkodowań przez PZD (15% wynagr. rzeczoznawcy),

· pokryje koszty administracyjne i operacji bankowych (1,3% wartości odszkodowania),

· czy przewidziane w projekcie techn. zaślepione otwory fi200 w 4 studniach, odpowiadają lokalizacji trójników (§8  pkt 1 porozumienia).

 Odpowiedź 2

Inwestor posiada już operat szacunkowy. Inwestor pokryje koszty odszkodowań dla użytkowników działek zgodnie z szacunkiem biegłego, pokryje koszty związane z wypłatą odszkodowań przez PZD -15 % wynagrodzenia rzeczoznawcy, pokryje koszty administracyjne i operacji bankowych - 1,3% wartości odszkodowań.
Otwory w studniach do zaślepienia odpowiadają lokalizacji trójników.
