Szczecin dnia 05.03.2009r.

Sprawa 15/09 
Pytanie oferenta:

Czy zamawiający wymaga Żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały Aprobatę Techniczną  IBDiM, dopuszczającą je do stosowania w ciągach komunikacyjnych ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan nawierzchni dróg(zgodnie z normą PN-B-04500:1985), Aprobatę Techniczną uzyskaną, zgodnie z ustawą z dnia 16. 04. 2004 o wyrobach budowlanych(Dz. Ustaw z dnia 30.04.2004), ze względu na ich specyficzne właściwości użytkowe, różniące się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie PN EN 295.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu obliczenia ceny oferty, precyzuje wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu, technologii i materiałów. Projekty a także przywołane w SIWZ „Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan. dla miasta Szczecina” określają że kanały sanitarne należy zbudować z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych(wg PN EN 295).

Zamawiający nie wymaga Aprobaty Technicznej IBDiM dla rur kamionkowych.  
