
Szczecin, 24.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 38.
1. Czy Wykonawca w części drogowej ma wykonać wzmocnienie gruntu zgodnie z projektem i przyjętą w nim rozwiązaniem konstrukcyjnym- materac pospółki ?

Czy zgodnie z sugestią projektanta Wykonawca ma wycenić inny rodzaj wzmocnienia sugerowaną przez projektanta w części opisowej czyli palowanie, zwłaszcza w przypadku placu manewrowego między myjnią a punktem opróżniania samochodów ?

2. Czy w przypadku gdy podłoże gruntowe okaże się niewystarczająco nośne dla posadowienia dróg Zamawiający poniesie dodatkowe koszty wykonania projektu zamiennego oraz wykonania robót zgodnie z projektem zamiennym ?
Odpowiedź 38. 
1. W dokumentacji projektowej wystarczająco szczegółowo uza​sadniono przyjęte rozwiązania projektowe posadowienia nawierzchni dróg z konsekwencjami tych rozwiązań. Rozwiązania te spełniają kryteria posadawiania „lekkich obiektów”, jak to określono w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Komentarze mówiące o możliwości in​nego posadowienia, w tym z zastosowaniem palowania nie stanowiły sugestii, lecz były do​datkową informacją dla Inwestora, który ma możność podjęcia decyzji o innym posadowieniu, dającym większe gwarancje trwałości, ze świadomością towarzyszącego tej decyzji znacznego wzrostu kosztów. 
2. W świetle wyjaśnień jak wyżej, decyzja o ew. zmianie sposobu posadowienia może, a nawet powinna być podjęta dopiero wtedy, jeśli (cyt. z dokumentacji) „..wykonane na bieżąco badania geotechniczne w poziomie spodu podbudowy lub innym poziomie pośrednim ”, (....) wykażą brak „..możliwości uzyskania pożądanych parametrów podłoża na pozostającej warstwie istn. gruntów nasypowych po ich dogęszczeniu ”. W tych konkretnych, trudnych wa​runkach gruntowych, uzasadnionym może okazać się podjęcie dodatkowych działań o zmianie sposobu posadowienia, po wcześniejszej akceptacji propozycji rozwiązania zamiennego przez Inżyniera/Zamawiającego.
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