
Szczecin, 01.03.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 42.
1. Wizualizacja - prosimy o udostępnienie informacji jakie środowisko wizualizacyjne jest obecnie wykorzystywane, producent, wersja, ilość obsługiwanych zmiennych, ilość używanych zmiennych.

2. Pytanie dotyczące pracujących sterowników - prosimy o udostępnienie informacji o wersji oprogramowania.

3. Czy Zamawiający udostępni wykonawcy pliki źródłowe z oprogramowaniem sterowników oraz wizualizacji?

4. Prosimy o udostępnienie informacji o rozbudowie sterownika CP#6 - w schematach elektrycznych nie znaleźliśmy rysunków i połączeń dotyczących sterownika CP#6.

5. Prosimy o podanie które nowe rozdzielnice, skrzynki sterowania miejscowego mają być w wykonaniu kwasoodpornym.
Odpowiedź 42.

1.  W odpowiedzi na pytanie 30 udzielono odpowiedzi jakie licencje i oprogramowanie SCADA zainstalowano obecnie na OSK Zdroje.

2.  Sterowniki Siemens S7-300, oprogramowanie narzędziowe Step7
3. Tak, Zamawiający udostępni wykonawcy pliki źródłowe z oprogramowaniem sterowników oraz wizualizacji.

4. Projekt uzupełniono o rysunki: 
    - 6E6-6E13 – 14 rysunków

    - 605E5 – 605E7 – 3 rysunki

    - 606E1 – 606E3 – 3 rysunki

    - 607E8 – 607E14 – 7 rysunków. 
Zaktualizowano rysunki 6E4 i 6E5.

Dodatkowo dla szafy CP#5 uzupełniono projekt o rysunki 5E6 – 5E9 – 4 rysunki. 
Zaktualizowano rysunki 5E4 i 5E5.

Dla pozostałych szaf projekt uzupełniono o rysunki z listwami zaciskowymi:
   - 3E13/1 - 3E13/6 – 6 rysunków

   - 2E11/1 - 2E11/4 + 2E12 – 5 rysunków

   - 1E11/1 - 1E11/4 + 1E12 – 5 rysunków
   - 4E10/1 - 4E10/4 – 4 rysunki

Załącznik do odpowiedzi Nr 42
- rysunki 6E6-6E13 – 14 sztuk

- rysunki 605E5 – 605E7 – 3 sztuki

- rysunki 606E1 – 606E3 – 3 sztuki

- rysunki 607E8 – 607E14 – 7 sztuk 

- rysunki 6E4 i 6E5 – 2 sztuki

- rysunki 5E6 – 5E9 – 4 sztuki 

- rysunki 5E4 i 5E5 – 2 sztuki

- rysunki 3E13/1 - 3E13/6 – 6 sztuk
- rysunki 2E11/1 - 2E11/4 + 2E12 – 5 sztuk
- rysunki 1E11/1 - 1E11/4 + 1E12 – 5 sztuk
- rysunki 4E10/1 - 4E10/4 – 4 sztuki 
5. Zadanie nie wymaga zastosowania szaf w wykonaniu kwasoodpornym.
Strona 2 z 2

