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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 48.
Zamawiający w dokumentacji STWiOR ST-05.01 Wyposażenie technologiczne w pozycji 5.17.2.7. Ruszty napowietrzające oraz w Odpowiedzi 29 wymaga zastosowania membran wykonanych z poliuretanu, co jest uzasadnione w przypadku, kiedy konieczne jest uzyskanie wysokich parametrów pracy i wymiernych korzyści ekonomicznych.

Jednocześnie w Odpowiedzi nr 29 dotyczącej Rusztu napowietrzającego wymaga się stosowania kwasu mrówkowego do okresowego czyszczenia membran. Ponieważ kwas mrówkowy może wykazywać agresywne działanie w stosunku do poliuretanu i zmniejszać jego trwałość zwracamy się z następującym pytaniem. Czy Zamawiający dopuszcza jako zamienne stosowanie roztworu kwasu solnego do ewentualnego czyszczenia systemu napowietrzania ?
Odpowiedź 48. 
Do czyszczenia dyfuzorów należy zastosować instalację ze środkiem chemicznym zalecanym do stosowania przez producenta dyfuzorów.
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