
Szczecin, 03.03.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 50.
1. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej sieci technologicznych przewidziane jest odwodnienie wykopów. W przedmiarach brak takiej pozycji. Prosimy o zamieszczenie poprawionych przedmiarów.

2. W załączonej koncepcji odwodnienia wykopów dla obiektów, pkt 10 – zasięg leja depresji odwodnienia nie będzie wykraczał poza granice działki Inwestora. Zgodnie z tabelką nr 2 „Zestawienie wyników obliczeń” promień leja depresji dla obiektu 606c oraz 700 znacząco wykracza poza granice działki Inwestora. 

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź 50.
1. Odwodnienie wykopów należy do robót tymczasowych, które nie będą rozliczane oddzielnie.  Zgodnie z Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) §9.2 :

„W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.” 

2. Zgodnie z ST-01.02 pkt. 5.4. projekt odwodnienia opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i nie będzie on podlegać odrębnej zapłacie. 

Jeśli zasięg leja depresji wykroczy poza granice działki Inwestora, to Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie zobligowany do uzyskania niezbędnych pozwoleń.
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