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PROCEDURA MONTAŻU ZESTAWU POMIAROWEGO 
w ramach inwestycji pt.: Monitoring sieci wodociągowej Prawobrzeża Szczecina"



 1  Wykonawca przed rozpoczęciem montażu na poszczególnych strefach zgłasza się do Zamawiającego celem otrzymania druku Zlecenia montażu na poszczególnych punktach sieci w danej strefie. Zlecenia będą przekazywane sukcesywnie z podziałem na poszczególne ulice w danej strefie.
 1.1  W Zleceniu zawarte zostaną dane osobowe klienta z którym zawarta jest przez ZWiK Szczecin umowa na dostawę wody,  między innymi: 
· adres posesji / nieruchomości, 
· imię i nazwisko / nazwa firmy klienta, 
· telefon kontaktowy / adres do kontaktu z klientem.

 1.2  Z uwagi na pkt 1.1 przed przekazaniem Zleceń konieczne jest podpisanie Umowy 
o poufności danych osobowych z Wykonawcą i Podwykonawcą. Wzór umowy 
w Załączniku nr … do Umowy.

 2  Wykonawca własnym sumptem i staraniem umawia się z Klientami określonymi 
w Zleceniach płatnikiem Zamawiającego na demontaż dotychczasowego wodomierza 
i montaż zestawu pomiarowego dla potrzeb prowadzonej inwestycji..

 3  Po wykonanym montażu Wykonawca:
 3.1  sprawdza poprawność działania Zestawu pomiarowego, 
 3.2  wykonuje dwa zdjęcia cyfrowe w jakości min 5 mln pixeli,
 3.2.1  jedno obejmujące cały zestaw pomiarowy uwidaczniając poprawność montażu wraz z adresem posesji wypisanym na kartce,
 3.2.2  drugie zdjęcie liczydła z numerem i stanem urządzenia mierzącego.
 3.3  na druku Zlecenia po montażu urządzenia pomiarowego Wykonawca nakleja pasek 
z kodem kreskowym opisującym numer urządzenia ....... i nadajnika 

 4  Wykonawca wypełnia druk Zlecenia, uzyskuje podpis Klienta potwierdzający wykonanie montażu oraz stany liczydła urządzenia zdemontowanego i zamontowanego. Wypełniony druk Zlecenia wraz z zdemontowanym wodomierzem Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż do końca kolejnego po montażu dnia roboczego dostarcza do Zamawiającego.

 5  Wszystkie prawidłowo wypełnione druki Zlecenia oraz dokumentacja fotograficzna montażu powinny trafić do Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych przed terminem zakończenia montażu danej strefy określonej w Harmonogramie wykonania stref.

 6  Przekazane Zlecenia będą na bieżąco ewidencjonowane przez pracowników Zamawiającego w systemie informatycznym KOM-NET .

 7  Osoba odpowiedzialna za przekazywanie i odbiór wypełnionych druków Zlecenia montażu wskazana zostanie Wykonawcy przez Kierownika Działu Gospodarki Wodomierzowej Zamawiającego. 

 8  Ewentualne problemy techniczne związane z montażem Zestawów pomiarowych 
u Klientów Zamawiającego, Wykonawca będzie zgłaszał na Rejon 3 Sieci Wodociągowej  tel. 91 48-11-441 ul. Wspólna 43 lub Pogotowie Wod-Kan Zamawiającego tel. 994 lub 91 442-63-37 .    
