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Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że w trakcie postępowania przetargowego wpłynęły pytania od Wykonawców następującej treści :
Pytanie Nr 1
,,W związku z tym, że projekt sanitarny zakłada wykonanie rurociągów, kształtek i wyposażenia zbiorników z trudno dostępnej stali kwasoodpornej 1.4571 czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej stali kwasoodpornej chromowo-niklowo-molobdenowej  do wykonania elementów rurociągów, kształtek, drabin, podestów, podpór?”
Pytanie Nr 2
,,Dotyczy próby szczelności, płukanie, dezynfekcja zbiornika- czy mamy uwzględnić wycenie koszty wody w ilości 6060 m2 oraz podchloryn sodu ?
Pytanie Nr 3
,, Dotyczy komory zasuw, rys. nr 3.. Brak w przedmiarach przepustnicy DN 400 z napędem elektrycznym, łącznik montażowego DN 400 oraz kształtek ze stali k.o. Dn 400 wyspecyfikowanych na rysunku. Czy mamy wycenić te materiały?”
W odpowiedzi  Zamawiający informuje że :
Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego gatunki stali kwasoodpornej jak 1.4571
[bookmark: _GoBack]Ad. 2. Tak należy uwzględnić w cenie oferty koszty związane z próbami szczelności, dezynfekcją i płukaniem zbiorników i instalacji technologicznych.
Ad.3. Zgodnie z zapisami SIWZ, Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy. Postawą do wyceny jest dokumentacja projektowa. Przepustnica DN 400 z napędem elektrycznym, łącznik montażowy DN 400 oraz kształtki ze stali k.o. DN 400 są pokazane na rys. nr 3 branży sanitarnej.
