TK/KS/SEK/2017

Załącznik nr 2 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UMOWY
................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
OFERTA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem są:
„ROBOTY BITUMICZNE PO ROBOTACH AWARYJNYCH 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA” 

będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składamy niniejszą ofertę:
1. Zobowiązujemy się wykonać ww. roboty zgodnie z załączonymi warunkami określonymi w SIWZ wg poniższej oferty cenowej:
Tabela B
	L.p.
	Składniki oferty
	Cena jednostkowa
	Orientacyjnie

	
	
	Netto
	Podatek VAT
	Brutto
	Wielkość zakresu robót**
	Wartość zamówienia brutto

	
	
	
	Wielkość
	Kwota
	
	
	

	
	
	(PLN)*
	(%)
	(PLN)*
	(PLN)*
	(m2)
	(PLN)*

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]=[3]x[4]
	[6]=[3]+[5]
	[7]
	[8]=[6]x[7]

	1
	Remont nawierzchni o powierzchni 1 m2 masami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi na gorąco o grubości 6 cm zgodnie z obowiązującymi aktualnymi Warunkami technicznymi prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,, z uwzględnieniem:

a) zagęszczenia mechanicznego,

b) powleczenia emulsją kationową krawędzi i dna ubytku,

c) zabezpieczenia spoiny emulsją kationową i miałem kamiennym, 

d) zapewnienia i utrzymania w dobrym stanie tymczasowej nawierzchni z tłucznia, w przypadku braku możliwości uzyskania masy na gorąco (np. w czasie świąt, godzin nocnych, awarii urządzeń lub przestojów wytwórni mas bitumicznych) podlegające późniejszej wymianie w możliwie najkrótszym czasie na masą asfaltowo-betonową; zagęszczony tłuczeń o frakcji 0-31,5.
	
	23%
	
	
	10 000
	

	2
	Dodatek za każdy 1 cm powyżej grubości 6 cm wykonania remontu nawierzchni jak w ppkt 1.
	
	23%
	
	
	X
	X

	3
	Cięcie piłą do cięcia asfaltu 1 mb krawędzi nawierzchni bitumicznych o grubości 6 cm.
	
	23%
	
	
	X
	X

	4
	Dodatek za każdy 1 cm powyżej grubości 6 cm cięcia piłą do cięcia asfaltu 1 mb krawędzi nawierzchni bitumicznych.
	
	23%
	
	
	X
	X

	5
	Wykonanie frezowania 1 m2 nawierzchni bitumicznej
	
	23%
	
	
	X
	X

	Opis do tabeli:

*   kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

** wartość podana jest przez Zamawiającego, na podstawie ilości wykonanych robót podobnych w ciągu ostatnich 2 lat;


Tabela B, L.p. 1., kolumna [6]: kwota brutto słownie …………………………………………
……………………………………………………………………………………….  zł _ _/100 gr.
Tabela B, L.p. 2., kolumna [6]: kwota brutto słownie …………………………………………
……………………………………………………………………………………….  zł _ _/100 gr.
Tabela B, L.p. 3., kolumna [6]: kwota brutto słownie …………………………………………
……………………………………………………………………………………….  zł _ _/100 gr.

Tabela B, L.p. 4., kolumna [6]: kwota brutto słownie …………………………………………

……………………………………………………………………………………….  zł _ _/100 gr.

Tabela B, L.p. 4., kolumna [6]: kwota brutto słownie …………………………………………

……………………………………………………………………………………….  zł _ _/100 gr.
Orientacyjna wartość zamówienia

Tabela B, L.p. 1., kolumna [8]: kwota brutto słownie …………………………………………
……………………………………………………………………………………….  zł _ _/100 gr.

Jednocześnie oświadczamy, że na dzień składania oferty naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującym przepisami.
2. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* zlecić podwykonawcy(om) część lub całość zakresu robót. W przypadku zlecenia robót podwykonawcy(om), poniżej podajemy ich dane:
	L.p.
	Dane podwykonawcy

(pełna nazwa, adres siedziby)
	Zakres robót zleconych podwykonawcy

	
	
	

	
	
	


................................................




.....................................................
(miejsce i data)






(podpisy i pieczęcie)

* niepotrzebne skreślić
Uwaga!!!  
Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.
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