Załącznik nr 1


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn.: ”Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy:

1) komputer 1 






-
36 szt. 

2) monitor 24”






-
30 szt. 
3) monitor 27”






-
6 szt.
4) UPS 1






-
10szt. 

5) pakiet biurowy






-
61 szt.
6) Laptop 1






- 
2 szt.
7) Laptop 2






-
3 szt

8) drukarka atramentowa A4




-
3 szt.   
9) drukarka laser mono A4




-
8 szt.   
10) urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A4

-
8 szt.   
11) urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4


-
4 szt. 

12) urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A3

-
4 szt.   
13) serwer typu blade – wraz z instalacją


-
2 szt.  
14) licencje Windows Server 2016 Datacenter Edition

-
2 szt. 

15) licencje dostępowe
na urządzenie Windows Server CAL
- 
400 szt.

2. Minimalne wymagania dla sprzętu:  

1) komputer 1 – parametry:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, aplikacji GIS-owych i mapowych.

	3. 
	Procesor/ wydajność obliczeniowa 


	Min. 4-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7750 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	8GB możliwość rozbudowy do min 32GB, 1 slot wolny

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min 240 GB pamięci FLASH (Dysk SSD)


	6. 
	Karta grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną; 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1180 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik

	8. 
	Obudowa
	Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, 1 zewnętrzną półkę 3,5”, 1 wewnętrzną półkę 2,5” lub 3,5” dla dysków twardych. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 90cm. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. 

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

- uszkodzenie płyty głównej

- uszkodzenie kontrolera Video.

Zasilacz o mocy max 200W.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)




5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

	

	10. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 i 14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· TCO Certyfikat – wymagany wpis oferowanego komputera na stronie http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

Wymagany w dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

	11. 
	Ergonomia
	Maksymalnie 26 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

	12. 
	Warunki gwarancji
	Co najmniej 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta  z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego – wykonawca przedstawi oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

	14.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy dołączyć link strony.

	15.
	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny.

2. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt HDMI I 1 szt Display Port

- min. 8 x USB
- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

4. Płyta główna z chipsetem min Q87, wyposażona w:

- 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty: min 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt PCIe x1

- min 2 szt SATA
-

5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

7. Nagrywarka SATA DVD +/-RW
8. Podkładka pod mysz z gelpadem


2) monitor 24” – parametry:
	lp.
	wyszczególnienie
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny 

	2
	Rozmiar ekranu
	24”

	3
	Format obrazu
	16:9

	4
	Rozdzielczość (maks.)
	Min 1920x1080

	5
	Rodzaj panelu
	TN lub VA

	6
	Kąt widzenia (lewo/prawo;góra/dół) (wsp. kontr.>=10)
	Min 170/160

	7
	Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy)
	Max 5ms, 2ms GTG

	8
	Wyświetlane kolory
	Min 16.7million

	9
	Złącze wejściowe
	D-sub / DVI-D / HDMI, 

	10
	kabel
	DVI

	11
	Głośnik
	Min 2x1,3W

	12
	Kolor produktu
	Czarny

	13
	Gwarancja
	Min 36 miesięcy

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

	14
	Certyfikaty
	Deklaracje zgodności CE;

Spełnianie kryteriów środowiskowych dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.


3) Monitor 27’’ – parametry:
	lp.
	wyszczególnienie
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny 

	2
	Rozmiar ekranu
	27”

	3
	Format obrazu
	16:9

	4
	Rozdzielczość (maks.)
	1920x1080

	5
	Rodzaj panelu
	AMVA+

	6
	Kąt widzenia (lewo/prawo;góra/dół) (wsp. kontr.>=10)
	poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

	7
	Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy)
	4 ms

	8
	Wyświetlane kolory
	Min 16.7million

	9
	Jasność (typowa)
	300 cd/m²

	10
	Złącze wejściowe
	D-sub / DVI-D / Display Port

	11
	kabel
	DVI, Display Port

	12
	Głośnik
	Min 2x1 W

	13
	Regulacja
	Regulacja wysokości ekranu, Obrót ekranu 45° w lewo; 45° w prawo;  90° („PIVOT”)

	14
	Kolor produktu
	Czarny

	15
	Gwarancja
	Min 36 miesięcy

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

	16
	Certyfikaty
	Deklaracje zgodności CE;

Spełnianie kryteriów środowiskowych dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.


4) UPS 1 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Nominalne napięcie wejściowe: 230V

	2
	Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 5 Hz ( autodetekcja )

	3
	Długość przewodu zasilania: min 1,8 metra

	4
	Moc wyjściowa: min 405W / 700 VA

	5
	Napięcie wyjściowe: 230V

	6
	Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią): 47 - 63 Hz

	7
	Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusoidy

	8
	Gniazda wyjściowe:

4 szt. Schuko CEE 7 (Zasilanie zapasowe)   

4 szt. Schuko CEE 7 (Ochrona przeciwprzepięciowa)    

	9
	Tolerancja napięcia wyjściowego: +/- 5% static and 100% load step

	10
	Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu: Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.

	11
	Bezpiecznik automatyczny: Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.

	12
	Automatyczny test: Okresowy autotest akumulatora, który zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.

	13
	Gwarancja min. 36 miesięcy

	14
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE, Spełnianie kryteriów środowiskowych dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.


5) Pakiet biurowy – parametry:
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a. edytor tekstów 

b. arkusz kalkulacyjny 

c. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d. narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

e. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

f. narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

f. Automatyczne tworzenie spisów treści.

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.

h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

k. Wydruk dokumentów.

l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a. Tworzenie raportów tabelarycznych

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

f. Tworzenie raportów z tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.
g. Wyszukiwanie i zamianę danych

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007,  2010 i 2013.

10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c. Edycję poszczególnych stron materiałów.

d. Podział treści na kolumny.

e. Umieszczanie elementów graficznych.

f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i. Wydruk publikacji.

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

g. Zarządzanie kalendarzem

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k. Zarządzanie listą zadań

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom

m. Zarządzanie listą kontaktów

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
Umowa licencyjna musi umożliwiać downgrade oprogramowania biurowego do wcześniejszych wersji. 

6) Laptop1 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji GIS-owych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	2
	Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PRO 64 PL

	3
	Procesor: 

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej wynik 8973 punktów Passmark CPU Mark

	4
	Karta graficzna z własną pamięcią minimum 3 GB GDDR5 powinna osiągać w teście wydajności PassMark G3DMark (wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html/) co najmniej wynik 8569 punktów.

	5
	Dysk SSD M.2 NVMe min 500 GB powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.harddrivebenchmark.net) co najmniej wynik 14 360 punktów Passmark Disk Rating

	6
	Pamięć operacyjna RAM: min 16 GB DDR4 (2x8GB Dual Channel)

	7
	Ekran FullHD o przekątnej min. 17,3" i rozdzielczości min 1920x1080 z częstotliwością odświeżania min. 120 Hz i czasem reakcji matrycy 5 ms.

	8
	Napęd optyczny: min DVD+/-RW SuperMulti DL

	9
	Porty: 2 porty USB 3.1; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port USB typu C; 1 wejście stereo mikrofonowe; 1 gniazdo zasilania; 1 gniazdo RJ-45; 1 wyjście słuchawkowe/liniowe;

	10
	Klawiatura: Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura QWERTY

	11
	Oddzielna klawiatura numeryczna wchodząca w skład klawiatury podstawowej po prawej stronie

	12
	Kamera internetowa min 1 Mpix

	13
	Wodoodporny plecak dopasowany do wielkości laptopa

	14
	Urządzenie wskazujące - mysz bezprzewodowa (Wireless 2,4GHz + Bluetooth), min 1600 dpi z indykacją poziomu naładowania akumulatora (min 500 mAh) i czujnikiem Darkfield Laser Tracking

	15
	Podkładka pod urządzenie wskazujące z gelpadem

	16
	Gwarancja: 36 miesięcy w następnym dniu roboczym, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.



	17
	Waga : Maksymalnie 2,9 kg z baterią.

	18
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	19
	Deklaracja zgodności CE

	20
	Spełnianie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki


7) Laptop2 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji GIS-owych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	2
	Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PRO 64 PL

	3
	Procesor: 

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/) co najmniej wynik 3850 punktów Passmark CPU Mark

	4
	Dysk SSD min 240 GB, 

	5
	Pamięć operacyjna RAM: min 8GB (w jednym module), z możliwością rozbudowy do 16GB

	6
	Ekran LED HD+ o przekątnej 43,9 cm (17,3"; min 1600x900), z powłoką antyrefleksyjną

	7
	Napęd optyczny: min DVD+/-RW SuperMulti DL

	8
	Porty: 2 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 1 port HDMI; 1 wejście stereo mikrofonowe; 1 gniazdo zasilania; 1 gniazdo RJ-45; 1 wyjście słuchawkowe/liniowe; 

	9
	Klawiatura: Pełnowymiarowa, odporna na zalanie klawiatura QWERTY 

	10
	oddzielna klawiatura numeryczna wchodząca w skład klawiatury podstawowej po prawej stronie;

	11
	Kamera internetowa min 2 Mpix

	12
	Torba dopasowana do wielkości laptopa

	13
	Urządzenie wskazujące - mysz optyczna USB

	14
	Podkładka pod urządzenie wskazujące z gelpadem

	15
	Gwarancja: 36 miesięcy w następnym dniu roboczym, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.



	16
	Waga : Maksymalnie 3,5 kg z baterią.

	17
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	18
	Deklaracja zgodności CE

	19
	Spełnianie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki


8) drukarka atramentowa A4 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4): min 20 str/min

	2
	Jakość wydruku (kolor, najwyższa jakość): rozdzielczość min 1200 x 1200 dpi

	3
	Druk dwustronny: automatyczny 

	4
	Języki drukarki: Druk systemowy, PCL 3

	5
	Podajnik papieru: min 250 arkuszy

	6
	Liczba kasetek drukujących: 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

	7
	Pojemność odbiornika: min 150 arkuszy

	8
	Wymiary nośników: A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Koperta (C5, C6, DL); List

	9
	Prędkość procesora: min 360 Mhz

	10
	Pojemność pamięci : 128 MB

	11
	Port Hi-Speed USB 2.0, (RJ45) 

	12
	Wbudowany interfejs Ethernet 10/100 Base-TX

	13
	Wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n

	14
	Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)

	15
	Gwarancja : min 36 miesięcy

	16
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu – do oferty należy dołączyć link strony.

	17
	Kabel USB: długość min 1,8m

	18
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE.


9) drukarka laser mono A4 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Jakość druku: min 600 x 600 dpi

	2
	Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4): min 25 str./min

	3
	Druk dwustronny: automatyczny

	4
	Normatywny cykl pracy: min 8000 stron miesięcznie

	5
	Podajnik na min 250 arkuszy

	6
	Pojemność odbiornika papieru: min 150 arkuszy

	7
	Nośniki: papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki

	8
	Wymiary nośników: A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5)

	9
	Prędkość procesora: min 400MHz

	10
	Pamięć: min 32 MB

	11
	Języki drukarki: Druk systemowy, PCL 5c

	12
	Porty: Hi-Speed USB 2.0, wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100

	13
	Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A

	14
	Gwarancja: min 36 miesięcy

	15
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu – do oferty należy dołączyć link strony.

	16
	Kabel USB: długość min 1,8m

	17
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE.


10) urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A4 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Funkcje: Druk, kopiowanie, skanowanie, faksowania, funkcje sieciowe

	2
	Jakość wydruku: rozdzielczość wejściowa min 1200 x 1200 dpi

	3
	Druk dwustronny: automatyczny

	4
	Technologia druku: atramentowa

	5
	Druk bez marginesów: Tak (do 216x297 mm)

	6
	Języki drukarki: Druk systemowy, PCL 3

	7
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów (skanowanie): min 35 arkuszy

	8
	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

	9
	Sprzętowa rozdzielczość skanowania: min 4800 x 4800 dpi

	10
	Pojemność podajnika papieru: min 250 arkuszy

	11
	Odbiornik na min 150 arkuszy

	12
	Porty : 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port Ethernet; 1 interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port hosta USB; 2 porty modemowe RJ-11; gniazda kart pamięci

	13
	Kolorowy ekran dotykowy : tak

	14
	Gwarancja : min 36 miesięcy

	15
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

	16
	Kabel USB: długość min 1,8m

	17
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE.

	18
	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: min 35 arkuszy


11) urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

	2
	Jakość druku : min 1800 x 600 dpi

	3
	Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4): min 28 str/min

	4
	Druk dwustronny: automatyczny

	5
	Technologia druku: druk laserowy kolorowy

	6
	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, skanowanie dwustronne

	7
	Podajniki papieru drukarki: min 250 arkuszy

	8
	Wymiary nośników: Podajnik 1, podajnik 2,: A4, A5, A6

	9
	Ekran dotykowy: tak

	10
	Pamięć: min 192 MB

	11
	Języki drukowania: min PCL 6.

	12
	Porty: 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB (panel przedni); 1 port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX

	13
	Fax : tak 

	14
	Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)

	15
	Gwarancja: min 36 miesięcy

	16
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu .

	17
	Kabel USB: długość min 1,8m

	18
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE.


12) urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A3 – parametry:
	lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

	1
	Technologia druku: atramentowa

	2
	Podajnik dokumentów ADF: min 35 arkuszy

	3
	Formaty papieru: 

A3,A4,LTR,LGL,EXE,A5,A6,Postcard,koperty 



	4
	Gramatury papieru: 60-220 g/m2 (z podajnika ręcznego 285 g/m2)

	5
	Interfejs: 10/100 Ethernet Base TX

	6
	Druk dwustronny: automatyczny

	7
	Prędkość kopiowania: min 23 str./min mono, 20 str./min kolor

	8
	Rozdzielczość skanowania (optyczna): min 2.400 x 2.400 dpi

	9
	Kompatybilność z TWAIN: Tak

	10
	LCD (ekran): tak

	11
	Języki drukowania: PCL 3

	12
	Podajnik papieru: min 2x 250 arkuszy

	13
	Możliwości  skanowania:
a). skanowanie do obrazu

b). skanowanie do OCR

c). skanowanie do e-maila

d). skanowanie do pliku

e). skanowanie do pamięci USB

f). skanowanie do serwera pocztowego

g). skanowanie do FTP

h). skanowanie do folderu sieciowego

i). skanowanie do media (karta)



	14
	Gwarancja : min 36 miesięcy

	15
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu – do oferty należy dołączyć link strony.

	16
	Kabel USB: długość min 1,8m

	17
	Certyfikaty: Deklaracje zgodności CE, Spełnianie kryteriów środowiskowych dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.


13)  Serwer typu blade:
	Lp.
	Wymagania minimalne

	Rodzaj obudowy, mocowanie
	Obudowa typu blade, serwer musi być kompatybilny z posiadaną obudową HP BladeSystem c3000 Enclosure

	Procesor
	minimum dwa procesory x 86 - 64 bity, Intel E5-2643 v4 procesory minimum sześciordzeniowe o bazowym taktowaniu minimum 3,4 GHz lub równoważne, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 733 punktów dla oferowanego serwera

	Pamięć RAM 
	minimum 192 GB RAM DDR4 R-DIMMs. Możliwość instalacji w serwerze minimum 1024 GB pamięci RAM; minimum 16 slotów na pamięć w serwerze typu blade.

	Sloty
	minimum jeden wewnętrzny port USB 2.0 lub wewnętrzny slot na kartę SD + karta SD 64 GB lub pendrive 64GB

	Sterownik RAID
	minimum jeden macierzowy sterownik dysków wewnętrznych, obsługujący RAID 0, 1

	Sloty PCI-Express
	minimum dwa sloty PCI-Express 3.0 x16 (szybkość slotu)

	Sieć LAN
	minimum dwa interfejsy sieciowe LAN 10Gb Ethernet. Serwer musi posiadać interfejsy LAN w liczbie pozwalającej na podłączenie interfejsów do wszystkich przełączników LAN znajdujących się w obudowie serwerowej typu blade, wszystkie interfejsy sieciowe LAN w serwerze muszą być podłączone do przełączników LAN znajdujących się w obudowie serwerowej typu blade

	Sieć FC
	minimum dwa interfejsy sieciowe SAN 16Gb Fibre Channel. Serwer musi posiadać interfejsy SAN w liczbie pozwalającej na podłączenie interfejsów do wszystkich przełączników SAN znajdujących się w obudowie serwerowej typu blade, wszystkie interfejsy sieciowe SAN w serwerze muszą być podłączone do przełączników SAN znajdujących                        się w obudowie serwerowej typu blade.

	Gwarancja 
	wsparcie i gwarancje dla wszystkich elementów sprzętowych i programowych w następnym dniu roboczym (ang. NBD, Next Bussines Day) na okres minimum 5 lat; ponadto:

•
możliwość kontaktu z działem technicznym producenta 24 godziny na dobę przez 7 dni,

•
aktualizację oprogramowania systemowego urządzenia,

•
dostęp do oprogramowania diagnostycznego i narzędziowego na stronach producenta urządzenia

	Instalacja
	Instalacja i konfiguracja serwerów w klatce HP  Blade C3000 zamawiającego, instalacja systemu Vmware VSphere oraz migracja serwerów wirtualnych. 


14)  licencje Windows Server 2016 Datacenter Edition


 – 2 szt. 
15)  licencje dostępowe
na urządzenie Windows Server CAL

- 400 szt.

7. Warunki dostawy.
1) Dostarczony sprzęt będzie spełniać następujące wymagania:

a) będzie fabrycznie nowy,

b) będzie posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty,

c) producent oferowanego sprzętu będzie posiadał certyfikaty opisane w SIWZ,

d) nie będzie wymagać w zakresie instalacji żadnych dodatkowych inwestycji,

e) będzie pochodzić z produkcji seryjnej,

f) będzie spełniał wymagania i posiadał parametry zgodne z opisem w SIWZ,
g) będzie posiadać oznakowania CE, jeżeli zgodnie z przepisami sprzęt podlega oznakowaniu CE,
h) urządzenia będą wyposażone w odpowiednie kable przyłączeniowe.

2) Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3) Sprzęt ma być dostarczany sukcesywnie partiami według kolejnych zamówień Zamawiającego, w których Zamawiający określi ilości dostaw w danej partii poszczególnych składników zawartych w Formularzu nr 1 o parametrach opisanych w Formularzu nr 6.

4) W przypadku, gdy w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego sprzęt opisany w Formularzu nr 6 nie będzie dostępny na rynku Wykonawca dostarczy sprzęt o tych samych lub wyższych parametrach.

5) Wykonawca dostarczy składniki zespołów komputerowych wyszczególnionych w zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.

7) Podstawę wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy (partii według kolejnego zamówienia) podpisane po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostawy z zamówieniem oraz po usunięciu wszystkich wad, awarii i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy przy odbiorze zostaną stwierdzone wady, awarie bądź usterki, Zamawiający odmawia jego podpisania i sporządzany jest protokół wad, awarii i usterek, w którym wskazany jest termin ich usunięcia. Protokół końcowy danej partii może zostać sporządzony wyłącznie w przypadku odbioru bez wad, awarii i usterek.
8) Wykonawca dostarczy zespoły komputerowe kompletami. Poprzez komplet rozumie się komputer, monitor oraz inne składniki zespołów komputerowych ustalone jako komplet w zamówieniach poszczególnych partii (np.: drukarka, UPS)).

9) Wykonawca dostarczy protokół odbioru z odrębnym wyszczególnieniem każdego składnika zespołu komputerowego, zawierający numery seryjne, okres gwarancji (w miesiącach), wartość netto i numer faktury w formie wydawniczej oraz elektronicznej w arkuszu MS Excel wygenerowanym przez Zamawiającego i przekazanym Wykonawcy w postaci elektronicznej jako załącznik nr 4 do umowy, do którego w pola zaznaczone na żółto Wykonawca wpisze odpowiednie dane dla każdego egzemplarza.

10) Odbioru przedmiotu umowy oraz podpisania protokołów odbioru dokonają w imieniu Zamawiającego przedstawiciele Działu Informatyki.

11) Zespoły komputerowe mają być dostarczone wraz z legalnym oprogramowaniem standardowym, do którego Wykonawca przekaże Zamawiającemu atrybuty legalności zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
12) Dostawca dostarczy dokumenty gwarancji dla każdego ze składników przedmiotu umowy.

13) Na fakturze w opisie ma być wpisane oprogramowanie standardowe załączone do zespołu komputerowego.

14) Faktury za dostawy mają być wystawiane odrębnie za zespoły komputerowe i za części oraz składniki.
15) Oferowane zespoły komputerowe, składniki i części muszą posiadać parametry określone jako minimalne, aby spełniać warunki SIWZ. Wykonawca opisuje oferowane składniki zespołów komputerowych na formularzu nr 6.
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