
Szczecin, 05.06.2017 r.
Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

1. Pytanie 5
2. Prosimy o informację jakim kablem należy zasilić rozdzielnię magazynu pomocniczego RG. Według schematu strukturalnego zasilania (rys. nr 2 w T1 – Zagospodarowanie terenu) należy użyć YKYżo 5x10, według schematu rozdzielni RG – YKY 4x16.

3. W celu zapewnienia kompatybilności projektowanego systemu LAN proszę o informację jaki system (jakiego producenta) został zainstalowany w budynku istniejącym socjalno-biurowym.

Odpowiedź 5
1. Rozdzielnicę RG  magazynu pomocniczego należy zasilić kablem YKYżo5x10.
2. Zamawiający w obecnie użytkowanym budynku socjalno-biurowym posiada sieć LAN cat 6 opartą na produktach firmy MOLEX.
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