Załącznik nr 1


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Dostawa dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych”

1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych o następującej charakterystyce:
- zabudowa wolnostojąca, zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych  IP44,
- montaż poprzez posadowienie na betonowej płycie stopie/ławie fundamentowej 
- konstrukcja wykonana z materiałów lekkich.
- wyposażona w dwa gniazda „Type 2”  o prądzie wyjściowym 32A na każde gniazdo (moc 3 faz. 22 kW) - ładowanie w trybie Mode 3 
[bookmark: _GoBack] - możliwość balansowania mocą – ograniczenie prądu ładowania
- możliwość jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów,
- świetlne informowanie o stanach pracy, 
- oddzielne zabezpieczenia i wyłączniki różnicowoprądowe dla każdego gniazda,
- licznik energii elektrycznej z certyfikatem MID,
- możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania i płatności.

2. Podłączenie i uruchomienie stacji ładowania pojazdów: 
Stacja ładowania nr 1
Stacja ładowania nr 1 będzie zlokalizowana na działce nr 8/18 będącą własnością Zamawiającego, przy budynku B (północna część budynku, przy skrajnym stanowisku parkingowym) przy ul. Golisza 8 w Szczecinie. Szczegółową lokalizację posadowienia stacji określa załącznik nr 5 do SIWZ. 
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) dostarczenie stacji ładowania
b) dostarczenie szczegółowego rysunku technicznego sposobu wykonania podłoża
c) montaż do podłoża 
d) podłączenie i uruchomienie stacji ładowania
e) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych i uzyskanie wszelkiej wymaganej dokumentacji
f) ścisła współpraca z Zamawiającym 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) wykonanie podłoża pod montaż stacji (stopa/ława fundamentowa)
b) przeprowadzenie pomiarów energetycznych
c) podłączenie linii kablowej do stacji rozdzielczej
d) doprowadzenie linii kablowej ze stacji rozdzielczej do miejsca montażu stacji  
e) ścisła współpraca z Wykonawcą

Stacja ładowania nr 2 
Stacja ładowania nr 2 będzie zlokalizowana na działce nr 8/18 będącą własnością Zamawiającego, przy budynku B (południowa część budynku, przy skrajnym stanowisku parkingowym) przy ul. Golisza 8 w Szczecinie. Szczegółową lokalizację posadowienia stacji określa załącznik nr 5 do SIWZ. 
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) dostarczenie stacji ładowania
b) dostarczenie szczegółowego rysunku technicznego sposobu wykonania podłoża
c) montaż do podłoża 
d) podłączenie i uruchomienie stacji ładowania
e) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych i uzyskanie wszelkiej wymaganej dokumentacji
f) ścisła współpraca z Zamawiającym 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) wykonanie podłoża pod montaż stacji (stopa fundamentowa)
b) przeprowadzenie pomiarów energetycznych
c) podłączenie linii kablowej do stacji rozdzielczej
d) doprowadzenie linii kablowej ze stacji rozdzielczej do miejsca montażu stacji  
e) ścisła współpraca z Wykonawcą









