Załącznik nr 1


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Dostawa dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych”

1. Dostawa, podłączenie i uruchomienie dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych o następującej charakterystyce:
- zabudowa wolnostojąca, zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych  IP44,
- montaż poprzez posadowienie na betonowej płycie stopie/ławie fundamentowej wykonanej przez Zamawiającego
- konstrukcja wykonana z materiałów lekkich.
- wyposażona w dwa gniazda „Type 2”  o prądzie wyjściowym 32A na każde gniazdo (moc 3 faz. 22 kW) - ładowanie w trybie Mode 3 
[bookmark: _GoBack]- możliwość balansowania mocą – ograniczenie prądu ładowania
- możliwość jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów,
- świetlne informowanie o stanach pracy, 
- oddzielne zabezpieczenia i wyłączniki różnicowoprądowe dla każdego gniazda,
- licznik energii elektrycznej z certyfikatem MID,
- możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania i płatności.

2. Podłączenie i uruchomienie stacji ładowania pojazdów: 
Stacja ładowania nr 1
Stacja ładowania nr 1 będzie zlokalizowana na działce nr 8/18 będącą własnością Zamawiającego, przy budynku B (północna część budynku, przy skrajnym stanowisku parkingowym) przy ul. Golisza 8 w Szczecinie. Szczegółową lokalizację posadowienia stacji określa załącznik nr 5 do SIWZ. 
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) dostarczenie stacji ładowania
b) dostarczenie wraz z ofertą szczegółowego rysunku technicznego sposobu wykonania podłoża
c) montaż do podłoża 
d) podłączenie i uruchomienie stacji ładowania
e) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych i uzyskanie wszelkiej wymaganej dokumentacji
f) ścisła współpraca z Zamawiającym 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) wykonanie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę szczegółowego rysunku technicznego podłoża pod montaż stacji (stopa/ława fundamentowa)
b) przeprowadzenie pomiarów energetycznych
c) podłączenie linii kablowej do stacji rozdzielczej - wykonano
d) doprowadzenie linii kablowej ze stacji rozdzielczej do miejsca montażu stacji – wykonano   
e) ścisła współpraca z Wykonawcą
Stacja ładowania nr 2 
Stacja ładowania nr 2 będzie zlokalizowana na działce nr 8/18 będącą własnością Zamawiającego, przy budynku B (południowa część budynku, przy skrajnym stanowisku parkingowym) przy ul. Golisza 8 w Szczecinie. Szczegółową lokalizację posadowienia stacji określa załącznik nr 5 do SIWZ. 
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) dostarczenie stacji ładowania
b) dostarczenie wraz z ofertą szczegółowego rysunku technicznego sposobu wykonania podłoża
c) montaż do podłoża 
d) podłączenie i uruchomienie stacji ładowania
e) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych i uzyskanie wszelkiej wymaganej dokumentacji
f) ścisła współpraca z Zamawiającym 
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) wykonanie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę szczegółowego rysunku technicznego podłoża pod montaż stacji (stopa/ława fundamentowa)
b) przeprowadzenie pomiarów energetycznych
c) podłączenie linii kablowej do stacji rozdzielczej - wykonano
d) doprowadzenie linii kablowej ze stacji rozdzielczej do miejsca montażu stacji – wykonano   
e) ścisła współpraca z Wykonawcą









