	KARTA INWENTARYZACYJNA STUDZIENKI
	kanalizacyjnej
telekomunikacyjnej
wodociągowej

	nr studzienki             20520044
	numer obrębu
                2052
	MODGIK -  ………………………





(pieczęć Wykonawcy)

	opis położenia studzienki
	
Szczecin ul. Żniwna 57

(miasto, ul., nr domu, pkt charakterystyczny)
	
	

	
	
	numer godła mapy

	

	stan techniczny studzienki
	
b. dobry

(dobry, zły – popękane ściany, brak pokrywy)
	Opis topograficzny/ szkic sytuacyjny/ mapa
[image: \\fs3.zwik.local\Dom\wojmylka\My Pictures\Zniwna 57.jpg]

	uwagi
	
studnia bet.  Ø1200

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)
	

	współrzędne środka pokrywy
x = 5465681,95    y = 5923794,73

	

	współrzędne osi komory
x = 5465681,86    y = 5923794,42

	

	Współrzędne punktów obrysu komory
	

	
	
	
	

	
	
	
	Rzut poziomy Studni nr 0044
     
[image: C:\nowy d\rzut poziomy.jpg]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	DANE WYSOKOŚCIOWE DOTYCZĄCE STUDZIENKI
	

	wyszczególnienie
	oznaczenie
	dane
	rok pom.
	wykonawca
	

	Rzędna góry pokrywy
	Hp
	25,18
	2008
	W. Myłka
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Rzędna dna
	Hd
	21,71
	2008
	W. Myłka
	

	
	
	
	
	
	Rzut pionowy Studni nr 0044
[image: C:\nowy d\rzut pionowy.jpg]

	
	
	
	
	
	

	DANE DOTYCZĄCE WLOTÓW I WYLOTÓW
	

	oznaczenie wg rzutu pionowego
	rzędne wlotów i dolotów
	średnica w mm
	rodzaj materiału
	

	1
	21,73
	150
	kamionka
	

	2
	21,72
	200
	kamionka
	

	3
	21,71
	200
	kamionka
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załącznik  Nr 4  do SIWZ
[bookmark: _GoBack]wzór katy inwentaryzacyjnej studzienki

image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
&





