Szczecin, dnia 25.01.2018 r.

**Dotyczy:**

***„Kampania pomiarowa i aktualizacja danych GIS w zakresie gospodarki ściekowej”. Numer referencyjny: 119/2017***

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w związku

z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający może podać szacunkową liczbę studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje oferentów, iż mogą oszacować ilość studni i komor kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasach drogowych samodzielnie w wykorzystaniem opublikowanej przez Zamawiającego na jego stronie internetowej próbki danych.

**Pytanie nr 2**

W ramach zamówienia wykonawca ma dokonać aktualizacji danych Branżowej Ewidencji Sieci WOD-KAN polegającą na wprowadzeniu, wynikających z pomiarów inwentaryzacyjnych, zmian do tabel atrybutów opisowych i geometrii obiektów zapisanych w plikach SHP z warstw studnie, komory, kanały, włazy kanalizacyjne, przyłącza kanalizacyjne. Czy Zamawiający udostępni na etapie przetargu próbkę danych w formacie shp i dxf oraz model danych istniejącej bazy?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej próbkę danych objętych postępowaniem.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie liczby rekordów w istniejącej bazie dla studni; komór i włazów.

**Odpowiedź nr 3**

Liczba rekordów w Bazie Branżowej Zamawiającego dot studni, komór i włazów odpowiada ich ilości obiektów, a w tym kolekcja danych ze statusem czynne zawiera:

- studni kanalizacyjnych 85712 szt. obiektów

- komór kanalizacyjnych 24929 szt. obiektów

- włazów kanalizacyjnych 15418 szt. obiektów

**Pytanie nr 4**

Jaka jest liczba i całkowita długość przyłączy kanalizacyjnych?

**Odpowiedź nr 4**

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 5**

Jaka jest łączna długość sieci kanalizacyjnej objęta kampanią?

**Odpowiedź nr 5**

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 6**

Czy przedmiotem kampanii mogą być obiekty inne niż znajdujące się w Branżowej Ewidencji Sieci WOD-KAN?

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia nie będą studnie i komory kanalizacyjne inne niż znajdujące się w bazie Branżowej Ewidencji Sieci WOD-KAN i wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający przypomina ponadto, iż warunkiem odbioru zamawianych przac jest zgłoszenie ich w MODGiK w Szczecinie, oraz przyjęcie ich wyników do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Z powyższego wynika, iż przedmiotem pomiarów aktualizacyjnych będą także obiekty z bazy GASUT odpowiadające obiektom z Bazy Branżowej.

**Pytanie nr 7**

Jaka jest maksymalna głębokość studzienki/ komory znajdującej się w Branżowej Ewidencji Sieci WOD-KAN?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, iż maksymalna głębokość studzienki kanalizacyjnej wynosi 9,04 m (ID studni: 26262).

**Pytanie nr 8**

Czy sieć kanalizacyjna objęta kampanią położona jest wyłącznie w granicach administracyjnych m. Szczecin? Czy obejmuje także gminy ościenne? Jeśli tak to które?

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający potwierdza iż przedmiotem kampanii pomiarowej są obiekty położone w granicach administracyjnych m. Szczecin, oraz w miejscowościach Pilchowo Gm. Police i Bezrzecze Gm. Dobra.

Zamawiający informuje ponadto, iż wydłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 19.02.2018 r.