








Szczecin 13.08.2009r.

Dotyczy przetargu pod nazwą:

,, Wykonanie połączenia magistrali światłowodowej relacji ZPW Miedwie –PW Kijewo

z linią światłowodową relacji pompownia P-2-OŚ Zdroje.”     
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że w trakcie przetargu o nazwie j.w. wpłynęła od jednego z Wykonawców prośba o :

,,…  sprecyzowanie zamówienia o treść:

- wskazania miejsca spawnia światłowodów w komorach,

- dokładny zakres prac instalacyjno-montazowych

w/w nie wynikają z zamówienia SIWZ.” .

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że:

1. Miejsca łączenia kabla światłowodowego, który ma być ułożony w ramach inwestycji z istniejącymi kablami to:

- mufa na kablu Z-XOTKtsd 8J w studni światłowodowej SKR-2 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Niedźwiedziej i Zwierzynieckiej,

- szafka światłowodowa CP2 zlokalizowana w pomieszczeniu pomp w PW Kijewo.

2. Dokładny zakres prac instalacyjno-montażowych będzie wynikał z opracowanego przez Wykonawcę projektu.

Ogólny zakres prac to: 

Zadanie I

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy PW Kijewo i studnią SKR-2,

- wprowadzenie do kanalizacji kabla Z-XOTKtsd 24J,

- połączenie wprowadzonego kabla z kablem  Z-XOTKtsd 8J w studni SKR-2 i z kablem Z-XOTKtsd 6G w szafce CP-2 w PW Kijewo,

Zadanie II

- montaż na linii światłowodowej relacji ZPW Miedwie-PW Kijewo w istniejących komorach, na niewykorzystywanych włóknach (dwie pary), urządzeń wzmacniających umożliwiających bezpośrednią transmisję na odcinku 16 km.

Wykonywane prace mogą tylko na czas niezbędny zakłócić funkcjonowanie transmisji na istniejących kablach.  

