									Szczecin, dnia 25.06.2018 r.


Dotyczy: postępowania pn. : „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający uwzględnił w zamówieniu stanowisko ZDiTM Szczecin powszechnie występujące dla inwestycji na terenie Szczecina zakazujące budowy wszelkiej infrastruktury podziemnej w pasie drogowym a zwłaszcza pod nawierzchnią asfaltową (np. poprzez wpisywanie zakazu w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, braku możliwości uzyskania pozytywnej opinii z Narady Koordynacyjnej, itp.)? Czy Zamawiający dysponuje wstępnym uzgodnieniem/porozumieniem z ZDiTM na umieszczenie nowych sieci/przebudowę starych sieci w pasie drogowym ul. Broniewskiego, Arkońskiej, Chopina?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający na tym etapie nie widzi konieczności uzyskiwania uzgodnień z ZDiTM Szczecin. 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający opracował i przekaże warunki techniczne przyłączenia zwłaszcza ma to istotne znaczenie dla kanalizacji deszczowej? Jeśli nie, to gdzie Zamawiający umożliwi przyłączenie projektowanej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z topografią terenu najniżej położonym miejscem w zakresie projektu jest ul. Arkońska, w której zlokalizowane są dwa kanały deszczowe o średnicy 315 mm. Średnica zaprojektowanego kanału zapewne będzie większa zważywszy na wymóg zaprojektowania przyłączy kanalizacji deszczowej do każdej posesji. Należy się bowiem spodziewać możliwości skierowania do projektowanego kanału deszczowego ścieków deszczowych z dachów, terenów utwardzonych zlokalizowanych na sąsiadujących z drogą posesjach. Najbliżej położony kanał o większej średnicy znajduje się w ul. Bułgarskiej (kanał 1000mm). Czy w dokumentacji należy przyjąć konieczność zaprojektowania również tego odcinka?
Odpowiedź nr 2
Projektant powinien zaprojektować kanalizację deszczową zgodnie z opisem w SIWZ. Projektant na podstawie obliczeń i własnego doświadczenia zaprojektuje odpowiednią średnicę kanału i przyłączy w ul. Broniewskiego uwzględniającą ewentualną potrzebę retencji w kanale. O tym ile ścieków deszczowych będzie można odprowadzić z poszczególnych działek, a ile retencjonować Zamawiający zadecyduje na etapie wydawania warunków technicznych dla poszczególnych działek.
Pytanie nr 3
W przypadku, gdy zajdzie potrzeba zaprojektowania dodatkowego kanału (w stosunku do zakresu zilustrowanego na załączniku do SIWZ) w ul. Arkońskiej, prawdopodobnie nastąpi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach gdyż całkowita długość kanalizacji wówczas przekroczy 1km. Czy w związku z tym Zamawiający wydłuży termin umowny?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie przewiduje potrzeby zaprojektowania dodatkowego kanału.


