
    Do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie:

Dotyczy pkt.6.3.1 SIWZ o treści zmienionej w dniu 13.10,2009r. Prosimy  o wyjaśnienie treści SIWZ. Czy zgodnie z zapisem, że wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, kompletowaniu i montażu urządzeń do neutralizacji chloru i wykazać się że w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania wybudował instalację do neutralizacji co najmniej 1000 kg chloru, wykonawca musi przedstawić referencje na wykonanie kompleksowe instalacji tj. obejmujące wykonanie wielobranżowego projektu instalacji neutralizacji chloru, dostawę i montaż instalacji chloru oraz rozruch instalacji? 

Odpowiedź 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania wybudował instalację do neutralizacji co najmniej 1000 kg chloru.

Zamawiający nie wymaga aby w treści referencji były  zapisy o projektowaniu i rozruchu instalacji neutralizacji chloru.

Pytanie: 

Czy w związku z szerokim zakresem zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem przetargu obejmującym projekt plus wykonawstwo i ogólnymi wytycznymi zamieszczonymi w PFU(załącznik nr 1 do SIWZ), Wykonawca musi załączyć do oferty „Opis proponowanych rozwiązań dla nowoprojektowanej instalacji neutralizacji chloru” i przedstawić w nim szczegółowo w rozbiciu na branże oferowany zakres modernizacji, wstępne obliczenia i dobór urządzeń, zastosowane materiały i rozwiązania dla branży technologicznej, wentylacji, budowanej, elektrycznej i AKPiA oraz wstępny schemat technologiczno – pomiarowy nowoprojektowanej instalacji neutralizacji chloru?

Odpowiedź:

Oferent może załączyć krótki, zwięzły opis oferowanej instalacji. Brak opisu nie spowoduje odrzucenia oferty.

Pytanie:

Zapis w Programie Funkcjonalno-Użytkowym na str. 16 o tym , że „instalacja do przygotowania roztworu absorbującego chlor powinna pracować w systemie automatycznym”

Czy powyższy zapis należy rozumieć dosłownie, co może oznaczać, że należy:

a) zautomatyzować proces rozcieńczania handlowego roztworu NaOH do zadanego stężenia lub też zautomatyzować proces roztwarzania stałego handlowego NaOH,

czy też należy zapis rozumieć jedynie jako:

b) wymóg automatycznego uzupełniania obiegu skrubera wcześniej przygotowanym 

(niekoniecznie w zautomatyzowanym procesie) roztworem NaOH?

Odpowiedź:

Zapis na str.16 Programu Funkcjonalno – Użytkowego należy rozumieć jako -

-automatyczny proces rozcieńczania handlowego roztworu NaOH  do zadanego stężenia.


