
Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ
„Przebudowa komory zasuw zbiorników wody czystej w ZPW Miedwie”
Odpowiedzi na pytania przesłane faxem w dniu 20.11.2009r.
       
Pytanie:
Reprofilacja powierzchni – ilość nie jest możliwa do ustalenia. Proszę o podanie ilości jakie należy przyjąć.

Odpowiedź:
Powierzchnie wewnętrzne każdego ze zbiorników: 

Powierzchnia ścian - 650 m2
Powierzchnia słupów – 313 m2
Powierzchnia stropu 1350 m2
Powierzchnia posadzki 1250 m2
Zbiornik nr 1
Należy przyjąć 200 m2 reprofilacji powierzchni stropu.

Nałożenie nowej warstwy uszczelniającej na powierzchnie ścian, słupów i stropu należy przyjąć 2313 m2.
Pytanie:

Uzupełnienie ubytków w dylatacjach – ilość nie jest możliwa do ustalenia. Proszę o podanie ilości jakie należy przyjąć.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 150 mb dylatacji do uzupełnienia.
Zbiornik nr 2

Pytanie:

Uzupełnienie ubytków w dylatacjach  - ilość nie jest możliwa do ustalenia. Proszę o podanie ilości jakie należy przyjąć.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 150 mb dylatacji do uzupełnienia.

Pytanie:

Ściany, podciągi, słupy, posadzka – ilość reprofilacji nie jest możliwa do ustalenia. Proszę o podanie ilości jakie należy przyjąć.
Odpowiedź:

Należy przyjąć dla ścian i słupów  skucie i piaskowanie 963 m2.                   Nałożenie nowej mineralnej okładziny ścian, słupów i stropu – 1368 m2.
Nałożenie nowej warstwy uszczelniającej na ściany, słupy i strop – 2313 m2.

Czyszczenie posadzki 1250 m2. Naprawa 50m2.

Pytanie:

Strop – reprofilacje i wypiaskowanie częśći  pow. Stropu – ilość nie jest możliwa do ustalenia. Proszę o podanie ilości jakie należy przyjąć.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 405 m2.
Pytanie – Dotyczy bramy w komorze zasuw.

W odpowiedziach z dnia 19.11.2009 r. – pytanie 8 wraz z odpowiedzią – Zamawiający wskazuje iż należy wycenić bramę rolowaną wraz z drzwiami antywłamaniowymi(jej wrota zwijają się). Być może Zamawiający miał na myśli bramę segmentową, jednak z informacji powziętych od różnych producentów wiemy drzwi w takiej bramie nigdy nie będą spełniały wymogów stawianych drzwiom antywłamaniowym. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny bramę rolowaną bez drzwi antywłamaniowych.


