Dotyczy : Przetargu pt. „ Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej 
w ul. Dunikowskiego  w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 

„Czy przykanalik Tr1-Wp3 należy także uszczelnić kształtką kapeluszową?”

Odpowiedź 1

Tak.
Pytanie 2 

„Zgodnie z SIWZ  Projekt Budowlano-Wykonawczy pkt.7 przykanaliki na odcinku S5 do S6  zostaną zainwentaryzowane na etapie wykonywania prac renowacyjnych.
Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy w przypadku gdy faktyczna liczba przykanalików 
(11 szt.) podana w SIWZ okaże się większa po zainwentaryzowaniu, to czy Zamawiający rozliczy uszczelnienie dodatkowych przykanalików metodą kształtki kapeluszowej jako roboty dodatkowe?”
Pytanie 3 

„Zgodnie z SIWZ Projekt Budowlano-Wykonawczy pkt. 6.2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia remontów w wykopach otwartych w większym zakresie nią założono w projekcie. W przypadku takiej sytuacji, czy Zamawiający rozliczy powyższe roboty jako dodatkowe ?”
Odpowiedzi  2 i 3
Z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia przez Projektanta zakresu występujących czynnych przykanalików oraz prac przewidzianych do prowadzenia w otwartym wykopie zostały wprowadzone do projektu budowlano-wykonawczego zacytowane powyżej zapisy. 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót dodatkowych – wykraczających poza zakres projektu , kosztorysem powykonawczym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru , wg nośników cenotwórczych zgodnych z kosztorysem ofertowym. 
Pytanie 4

„W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej- czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do oferty załączył kopię wniesienia wadium i poświadczył „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a oryginał dowodu wniesienia wadium włożył do osobnej koperty i kopertę przymocował do oferty.”

Odpowiedź 4

Tak
