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Dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – znak sprawy 06/2020 na „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie” 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z następującą prośbą:
Pytanie 1
Zamawiający w TER, będącej podstawą obliczenia ceny ofertowej w opisie robót dotyczących renowacji kanałów poz.66-68 wpisał: „Renowacja kanałów przy użyciu rękawa nasączonego żywicą z oczyszczeniem studni i kanałów.”
Natomiast wg. SST ST-S.03. ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJYCH w pkt. 5.7 dotyczącym RENOWACJI KANAŁÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ podano zakres remontu studni kanalizacyjnych:
„Remont studzienek będzie obejmować w szczególności:
· czyszczenie studni z usunięciem luźnego betonu
· płukanie studni,
· reprofilacja kinet,
· uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą betonową;
· pokrycie powierzchni kręgów wodoszczelną i odporną na korozję powłoką;
· pokrycie powierzchni matami z włókna szklanego wraz z ich laminacją żywicami;
· wymiana stopni złazowych.”
Prosimy o sprecyzowanie, jaki zakres robót dotyczący renowacji studni kanalizacyjnych należy przyjąć w wycenie.
 Odpowiedź pyt.1
Generalnie wszystkie wymienione elementy należy wykonać, poza pokryciem studni matami z włókna szklanego oraz poza  pokryciem studni żywicami.
Wykonujemy:
- czyszczenie studni
- płukanie studni
- reprofilacja kinet
- uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą betonową
- pokrycie powierzchni kręgów wodoszczelną i odporną na korozje powłoką
- wymiana stopni włazowych
- wymiana włazów na włazy pływające



