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Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej, Piechoty, Walecznych, Młodzieży Polskiej, Batalionów Chłopskich w Szczecinie”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania, wyjaśnia:
Pytanie: nr 1  
W dokumentacji jest zaprojektowana studnia owalna z polimerobetonu. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tej studni na prostopadłościenną żelbetową, która jest łatwiej dostępna i powszechnie stosowana jako komora wodociągowa?
Odpowiedź: nr 1 
Zamawiający dopuszcza zamianę materiału studni wodomierzowej z polimerobetonu na żelbet.
Pytanie: nr 2 
Zwracamy się z prośbą o udostępnianie w formie edytowalnej rysunków nr 1.1, 1.2, 1.3 wchodzących w skład dołączonego do postępowania projektu wykonawczego odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedź: nr 2 
Zamawiający udostępnia w formie edytowalnej rysunki nr 1.1, 1.2, 1.3 wchodzące w skład dołączonego do postępowania projektu wykonawczego odtworzenia nawierzchni.
Pytanie: nr 3 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie .ath.

Odpowiedź: nr 3

Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formacie .ath.
Pytanie: nr 4 
W ramach zadania należy wymienić węzły wodomierzowe w budynkach. Czy w ofercie należy uwzględnić zakup oraz montaż nowych wodomierzy czy należy przyjąć ponowny montaż wodomierzy zainstalowanych już w budynkach?
Odpowiedź: nr 4

Węzły wodomierzowe należy wykonać zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową (schematy węzłów wodomierzowych na rys. nr 10 i 11 projektu budowlano-wykonawczego).
